# Montaż

- Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności obsługowych przy elektronarzędziu (np. konserwacją, wymianą narzędzi roboczych itp.), jak również przed transportem lub przechowywaniem elektronarzędzia, należy nacisnąć przycisk blokady w celu zablokowania włącznika/wyłącznika. Przy niezamierzonym uruchomie‌niu włącznika/wyłącznika istnieje nie‌bez‌pie‌czeń‌stwo doznania obrażeń.

Montaż modułu Bluetooth® Low Energy Module (osprzęt)
Rękojeść dodatkowa
Wybór uchwytu wiertarskiego i narzędzi roboczych
Wymiana uchwytu wiertarskiego
Wymiana narzędzi roboczych
Odsysanie pyłów/wiórów