# Puesta en marcha

- Preste atención, a que la cubierta (13) del módulo Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 esté cerrada durante el servicio. Así evita la entrada de polvo.

##

Con el interruptor combinado (7) puede seleccionar el modo de operación de la herramienta eléctrica.

Indicación: ¡Modifique el modo de operación solamente con la herramienta desconectada! En caso contrario podría dañarse la herramienta eléctrica.

Indicación: Si cambia a otro modo de operación mientras el interruptor de conexión/desconexión está bloqueado, la herramienta eléctrica se desconecta.

- Para modificar el modo de operación, gire el interruptor combinado (7) a la posición deseada, hasta que encastre de forma audible.

Posición para taladrar con percusión en hormigón o piedra

GBH 18V-34 CF con portabrocas intercambiable de sujeción rápida (1): Posición para taladrar sin percusión en madera, metal, cerámica y plástico (rotación a la derecha)

Posición para rotación a la izquierda para soltar el útil de la pieza de trabajo

Posición Vario-Lock para ajustar la posición del cincel.

Posición para cincelar

##

- En caso dado, suelte la tecla de enclavamiento (9) del interruptor de conexión/desconexión.
- Para conectar la herramienta eléctrica, presione el interruptor de conexión/desconexión (11).

La lámpara se enciende con el interruptor de conexión/desconexión (11) leve o totalmente oprimido y posibilita la iluminación de la zona de trabajo con condiciones de luz desfavorables.

- Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (11).

##

Puede regular en forma continua el número de revoluciones/la frecuencia de percusión de la herramienta eléctrica conectada, según la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión (11).

Una ligera presión en el interruptor de conexión/desconexión (11) causa bajo número de revoluciones/frecuencia de percusión. Aumentando paulatinamente la presión se van aumentando en igual medida el número de revoluciones/la frecuencia de percusión.

También puede regular el número de revoluciones en la interfaz de usuario o utilizando la aplicación del teléfono inteligente.

##

Puede bloquear el cincel en 16 posiciones. Ello le permite adoptar en cada caso una posición de trabajo óptima.

- Monte el cincel en el portaútiles.
- Gire el y interruptor combinado (7) a la posición "Vario-Lock".
- Gire el portaútiles hasta conseguir la posición del cincel deseada.
- Gire el y interruptor combinado (7) a la posición "Cincelado". El portaherramientas queda bloqueado.

##

Para cincelar durante un tiempo prolongado sin presionar constantemente el interruptor de conexión/desconexión (11), bloquee el interruptor de conexión/desconexión en el modo de operación "Cincelado".

- Para bloquear el interruptor de conexión/desconexión (11), presiónelo hasta el tope y oprima simultáneamente la tecla de enclavamiento (9).

- Para la desconexión, presione de nuevo la tecla de enclavamiento (9).