# Naudotojo sąsaja (žr. I pav.)

Naudotojo sąsaja (19) yra skirta elektrinio įrankio darbo režimui parinkti bei veikimo būsenai parodyti.

## Būsenos indikatoriai

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius (naudotojo sąsaja) (23) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
žalia (nuo 2 iki 5 brūkšnelių) | Akumuliatorius įkrautas | –
geltona (1 brūkšnelis) | Akumuliatorius beveik išsikrovęs | Akumuliatorių greitai pakeiskite arba įkraukite
raudona (1 brūkšnelis) | Akumuliatorius išsikrovęs | Akumuliatorių pakeiskite arba įkraukite

Temperatūros indikatorius (naudotojo sąsaja) (29) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Geltona | Žymiai padidėjo akumuliatoriaus arba elektrinio įrankio darbinė temperatūra, sumažėjo galia | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite perkaitusį akumuliatorių
Raudona | Viršyta akumuliatoriaus arba elektrinio įrankio darbinė temperatūra, elektrinis įrankis išjungiamas, kad būtų apsaugotas | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite perkaitusį akumuliatorių

Elektrinio įrankio būsenos indikatorius (27) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Žalia | Būsena OK | –
Geltona | Pasiekta kritinė temperatūra arba beveik tuščias akumuliatorius | Elektriniam įrankiui leiskite veikti tuščiąja eiga ir palaukite, kol atvės, arba greitai pakeiskite ar įkraukite akumuliatorių
Raudona | Perkaito elektrinis įrankis arba išsikrovė akumuliatorius | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite ar įkraukite akumuliatorių
Raudona | Veikiant režimu „Gręžimas su smūgiu“, yra paspaustas fiksuojamasis mygtukas | Dar kartą paspauskite fiksuojamąjį mygtuką
Veikimo metu paspaustas kombinuotas jungiklis | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite
Užblokuotas variklis, per silpnas akumuliatorius | Įkraukite akumuliatorių arba naudokite rekomenduojamo tipo akumuliatorių
Bendrojo pobūdžio klaidos | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite, jei reikia – išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių Jei trikties pašalinti nepavyko: Elektrinį įrankį išsiųskite į klientų aptarnavimo skyrių
Mirksi raudonai Kartu su greitojo išjungimo indikatoriumi (24) | Suveikė greitojo išjungimo įtaisas | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite
Mirksi mėlynai | Elektrinis įrankis kuria ryšį su mobiliuoju galiniu prietaisu arba perduodami nustatymai | –

Išmaniojo telefono simbolis (28) | Reikšmė/priežastis
--- | ---
– | Naudojantis Bluetooth® radijo ryšio technologija, jei yra prijungtas mobilusis galinis prietaisas, jame gali būti pateikta išsamesnės informacijos.

## Veikimo režimo parinkimas

Veikimo režimo indikatorius (25) | Funkcijos
--- | ---
Šviečia | Režimas Auto: greičiau, kontroliuojamas greitėjimas iki maksimalios galios Veikimo režimas „Gręžimas su smūgiu“ (švelnusis paleidimas „Electronic Precision Control“): greičiau, kontroliuojamas greitėjimas iki maksimalios galios Greitojo atjungimo įtaisas („KickBack Control“) suaktyvintas Veikimo režimas „Kirtimas“ (švelnusis paleidimas „Adaptive Speed Control“): greičiau, kontroliuojamas greitėjimas iki maksimalios galios
Šviečia | Režimas Soft: sumažinta galia jautrioms medžiagoms apdirbti Veikimo režimas „Gręžimas su smūgiu“ (švelnusis paleidimas „Electronic Precision Control“): lėčiau, labai kontroliuojamas greitėjimas iki sumažintos, mažesnės galios Greitojo išjungimo įtaisas („KickBack Control“) nustatytas dar jautriau Veikimo režimas „Kirtimas“ (švelnusis paleidimas „Adaptive Speed Control“): lėčiau, labai kontroliuojamas greitėjimas iki sumažintos galios
Šviečia | Režimas Favorite: individualus konfigūravimas išmaniojo telefono programa Šie nustatymai yra užprogramuoti iš anksto: Veikimo režimas „Gręžimas su smūgiu“ (švelnusis paleidimas „Electronic Precision Control“): galimas greičiausias greitėjimas iki maksimalios galios Greitojo atjungimo įtaisas („KickBack Control“) suaktyvintas Veikimo režimas „Kirtimas“ (švelnusis paleidimas „Adaptive Speed Control“): deaktyvintas, galimas greičiausias greitėjimas iki maksimalios galios