# Потребителски интерфейс (вж. фиг. I)

Потребителският интерфейс (19) служи за избиране на работния режим, както и за индикация на състоянието на електроинструмента.

## Индикатори за състоянието

Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс) (23) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено (2 до 5 сегмента) | Акумулаторната батерия заредена | –
Жълто (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е почти празна | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена
Червено (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е изтощена | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия

Индикатор за температура (29) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Жълто | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е значително увеличена, мощността се намалява | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия
Чер‌ве‌но | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е превишена, електроинструментът се изключва за защита | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия

Индикатор за статуса на електроинструмента (27) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеле‌но | Състояние OK | –
Жълто | Достигната е критична температура или акумулаторната батерия е почти празна | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади или скоро трябва да замените или заредите акумулаторната батерия
Чер‌ве‌но | Електроинструментът е прегрял или акумулаторната батерия е празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия
Чер‌ве‌но | Застопоряващият бутон в режим на работа "Ударно пробиване" е задействан | Натиснете отново застопоряващия бутон
Комбинираният прекъсвач е натиснат по време на работа | Изключете и повторно включете електроинструмента
Моторът е блокиран, акумулаторната батерия е твърде слаба | Заредете акумулаторната батерия или използвайте препоръчителен тип акумулаторна батерия
Обща грешка | Изключете и отново включете електроинструмента или отстранете акумулаторната батерия и я поставете отново Ако грешката продължи: Изпратете електроинструмента на клиентската служба
Мигащ в червено в комбинация с индикация за бързо изключване (24) | Бързото изключване се е задействало | Изключете и повторно включете електроинструмента
Мигащ в синьо | Електроинструментът изгражда връзка с мобилното крайно устройство или настройките се предават | –

Символ за смартфон (28) | Значения/причина
--- | ---
– | Посредством Bluetooth® радиотехнологията в случай на свързано мобилно устройство върху него може да е налична допълнителна информация.

## Избор на работен режим

Индикатор Работен режим (25) | Функции
--- | ---
Свети | Работен режим Auto: бързо, контролирано стартиране до максимална мощност Работен режим "Ударно пробиване" (плавен пуск Electronic Precision Control): по-бързо, контролирано стартиране до максимална мощност Бързо изключване (KickBack Control) активно Работен режим "Къртене" (плавен пуск Adaptive Speed Control): по-бързо, контролирано стартиране до максимална мощност
Свети | Работен режим Soft: намалена мощност за обработка на чувствителни материали Работен режим "Ударно пробиване" (плавен пуск Electronic Precision Control): бавно, силно контролирано стартиране до намалена, ниска мощност Бързото изключване (KickBack Control) е настроено още по-чувствително Работен режим "Къртене" (плавен пуск Adaptive Speed Control): по-бързо, силно контролирано стартиране до намалена мощност
свети | Работен режим Favorite: индивидуална конфигурация през приложението на смартфона Следните настройки са предварително конфигурирани: Работен режим "Ударно пробиване" (плавен пуск Electronic Precision Control): по-бързо, контролирано стартиране до максимална мощност Бързо изключване (KickBack Control) активно Работен режим "Къртене" (плавен пуск Adaptive Speed Control): възможно най-бъроз стартиране до максимална мощност