# Interfejs użytkownika (zob. rys. I)

Interfejs użytkownika (19) służy do wyboru trybu pracy oraz do wskazywania stanu elektronarzędzia.

## Wskaźniki stanu

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (interfejs użytkownika) (23) | Znaczenie/Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielony (2 do 5 belek) | Akumulator jest naładowany | –
Kolor żółty (1 belka) | Akumulator jest prawie wyładowany | Akumulator należy wkrótce wymienić lub naładować
Kolor czerwony (1 belka) | Akumulator jest wyładowany | Akumulator należy wymienić lub naładować

Wskazanie temperatury (29) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor żółty | Temperatura pracy akumulatora lub elektronarzędzia jest wyraźnie podwyższona, moc urządzenia zostanie zredukowana | Pozwolić elektronarzędziu ostygnąć lub wymienić przegrzany akumulator
Kolor czer‌wony | Temperatura pracy akumulatora lub elektronarzędzia została przekroczona, elektronarzędzie zostanie wyłączone | Pozwolić elektronarzędziu ostygnąć lub wymienić przegrzany akumulator

Wskazanie stanu elektronarzędzia (27) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielony | Stan: OK | –
Kolor żółty | Osiągnięta została temperatura krytyczna lub akumulator jest prawie rozładowany | Pozwolić elektronarzędziu pracować na biegu jałowym i odczekać, aż ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Kolor czerwony | Elektronarzędzie przegrzało się lub akumulator jest rozładowany | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Kolor czerwony | Naciśnięty został przycisk blokady w trybie pracy „Wiercenie udarowe” | Ponownie nacisnąć przycisk blokady
Przełącznik wielofunkcyjny został uruchomiony podczas pracy | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Silnik jest zablokowany, zbyt niski poziom naładowania akumulatora | Naładować akumulator lub użyć zalecanego typu akumulatora
Błąd ogólny | Wyłączyć i ponownie włączyć elektronarzędzie lub wyjąć i ponownie włożyć akumulator W przypadku dalszego występowania błędu: Odesłać elektronarzędzie do serwisu
Miga na czerwono W połączeniu ze wskazaniem systemu szybkiego wyłączania (24) | Zadziałał system szybkiego wyłączania | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Miga na niebiesko | Elektronarzędzie nawiązuje połączenie z urządzeniem mobilnym lub trwa przesyłanie ustawień | –

Symbol smartfona (28) | Znaczenie/przyczyna
--- | ---
– | Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® w przypadku podłączonego urządzenia mobilnego można na nim wyświetlić dodatkowe informacje.

## Wybór trybu pracy

Wskazanie trybu pracy (25) | Funkcje
--- | ---
Świeci się | Tryb pracy Auto: szybki, kontrolowany rozruch aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości Tryb pracy „Wiercenie udarowe” (łagodny rozruch – Electronic Precision Control): szybki, kontrolowany rozruch aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości System szybkiego wyłączania (KickBack Control) jest aktywny Tryb pracy „Dłutowanie” (łagodny rozruch – Adaptive Speed Control): szybki, kontrolowany rozruch aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości
Świeci się | Tryb pracy Soft: Zredukowana wydajność umożliwiająca obróbkę delikatnych materiałów Tryb pracy „Wiercenie udarowe” (łagodny rozruch – Electronic Precision Control): wolny, silnie kontrolowany rozruch aż do osiągnięcia zredukowanej, niskiej prędkości System szybkiego wyłączania (KickBack Control) ustawiony z jeszcze większą dokładnością Tryb pracy „Dłutowanie” (łagodny rozruch – Adaptive Speed Control): wolny, silnie kontrolowany rozruch aż do osiągnięcia zredukowanej prędkości
Świeci się | Tryb pracy Favorite: Indywidualna konfiguracja za pomocą aplikacji na smartfonie Następujące ustawienia są wstępnie skonfigurowane: Tryb pracy „Wiercenie udarowe” (łagodny rozruch – Electronic Precision Control): najszybszy możliwy rozruch aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości System szybkiego wyłączania (KickBack Control) jest aktywny Tryb pracy „Dłutowanie” (łagodny rozruch – Adaptive Speed Control): zdezaktywowany, najszybszy możliwy rozruch aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości