# Instructions d’utilisation

- En présence du module Bluetooth® Low Energy GCY 42, l’outil électroportatif est doté d’une interface radio. Observez les restrictions d’utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou dans les hôpitaux.

- Dans les endroits où il est interdit d’utiliser la technologie Bluetooth®, retirez le module Bluetooth® Low Energy GCY 42 ainsi que la pile bouton.

Remarque : Le cache (13) ne peut être fermé correctement que si le module Bluetooth® Low Energy GCY 42 et la pile bouton se trouvent dans l’outil électroportatif.

- Pour désactiver le module Bluetooth® Low Energy GCY 42, retournez la pile bouton ou intercalez un morceau de feuille isolante entre la pile bouton et le module Bluetooth® Low Energy GCY 42.
- Fermez le cache (13) de façon à ce qu’aucune saleté ne puisse pénétrer à l’intérieur.

##

La butée de profondeur (17) permet de régler la profondeur de perçage X désirée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de butée de profondeur (15) et insérez la butée de profondeur dans la poignée auxiliaire (16).
  Le striage de la butée de profondeur (17) doit être orienté vers le bas.
- Introduisez le foret SDS plus jusqu’en butée dans le porte-outil SDS plus (3). Le réglage de la profondeur de perçage risque sinon d’être faussé si le foret SDS plus bouge.
- Déplacez la butée de profondeur jusqu’à ce que l’écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

##

- Dès que l’accessoire de travail se coince ou qu’il s’accroche, l’entraînement de la broche est interrompu. En raison des forces intervenant, tenez toujours l’outil électroportatif fermement avec les deux mains et ayez une position ferme.

- Si l’outil électroportatif est bloqué, éteignez-le et desserrez l’outil de travail. Lorsqu’on met l’appareil en marche, l’outil de travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

##

Le dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) améliore la maîtrise de l’outil électroportatif et donc la sécurité d’utilisation par rapport aux outils électroportatifs sans KickBack Control. L’outil électroportatif s’arrête immédiatement dès qu’il se met subitement, et de façon imprévisible, à tourner autour de l’axe du foret. L’indicateur Arrêt rapide (KickBack Control) (24) s’allume en rouge et la LED d’éclairage (14) clignote. Lorsque l’arrêt rapide (KickBack Control) est actif, l’indicateur d’état (27) clignote en rouge.

- Pour remettre en marche l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (11) et actionnez-le à nouveau.

##

La fonction EPC facilite les amorces de perçage et les perçages avec percussion dans les matériaux fragiles grâce à une accélération en douceur pour un travail plus précis.

##

Pour une meilleure maîtrise et une amorce plus précise, l’outil électroportatif démarre avec une petite vitesse de rotation et accélère ensuite jusqu’à la vitesse réglée.
La commande électronique de vitesse est automatiquement activée lorsque l’outil électroportatif est appliqué contre la pièce.

##

Le dispositif intégré d’amortissement des vibrations (Vibration Control) réduit les vibrations générées en cours d’utilisation.

- Ne continuez pas à utiliser l’outil électroportatif si l’élément d’amortissement est endommagé.