# نکات کار

- ابزار برقی مجهز به Bluetooth® Low Energy Module GCY 42، امواج رادیویی تولید می‌کند. به محدودیت‌های کار در محل مانند استفاده در هواپیماها یا بیمارستان‌ها توجه کنید.

- در مناطقی که در آنها استفاده از فن آوری امواج ‏Bluetooth® مجاز نیست، باید Bluetooth®‏ Low Energy Module GCY 42 و باتری دکمه‌ای برداشته شود.

نکته: قاب یا روکش پوششی (13) فقط زمانی بطور مطمئن بسته می شود که ‎Bluetooth®Low Energy Module GCY 42‎ و باتری دکمه ای درون ابزار برقی قرار گیرد.

- به منظور غیرفعال کردن ‎Bluetooth® Low Energy Module GCY 42‎، باتری دکمه ای را بچرخانید یا یک عایق بین باتری دکمه ای و ‎Bluetooth® Low Energy Module GCY 42‎ قرار دهید.
- قاب یا روکش پوششی (13) را ببندید تا خاک به داخل نفوذ نکند.

##

با نگهدارنده عمق (17) می توان عمق سوراخ کاری دلخواه X را تثبیت کرد.

- دکمه تنظیم کننده عمق سوراخ (15) را فشار دهید و خط کش تعیین عمق سوراخ را در دسته کمکی (16) قرار دهید.
  برآمدگی خط کش تعیین عمق سوراخ (17) باید به طرف پایین باشد.
- ابزار مورد استفاده SDS plus را تا انتها در ابزارگیر SDS plus (3) هدایت کنید. در غیر این صورت، حرکت ابزار SDS plus ممکن است به تنظیم اشتباه عمق سوراخ منجر شود.
- خط کش تعیین عمق سوراخ را بیرون بکشید تا جایی که فاصله بین نوک آن و نوک مته با عمق سوراخ مورد نظر X مطابق باشد.

##

- هنگامی که مته یا ابزار دریل گیر کند، نیروی محركه محور (شفت) مته قطع می شود. بدلیل نیروهایی كه در اینصورت ایجاد می شوند، ابزار برقی را همیشه با هر دو دست محكم نگهدارید و وضعیت ایستادن شما هم باید ثابت و مستقر باشد.

- در صورتیکه ابزار برقی بلوکه شود یا گیر کند، ابزار برقی را خاموش کرده و ابزار را از روی دستگاه بردارید. روشن کردن ابزار برقی در حالیکه ابزار مته گیر کرده باشد، باعث ایجاد ارتعاش و عکس العمل های شدید گشتاور می شود.

##

قطع سریع ‎(KickBack Control)‎، کنترل بهتری را روی ابزار برقی فراهم می کند و اینگونه حفاظت کاربر را در مقایسه با ابزارهای برقی فاقد ‎KickBack Control‎ تأمین می کند. هنگام چرخش ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ابزار برقی حول محور مته، ابزار برقی خاموش می شود، نشانگر قطع سریع (24) به رنگ قرمز روشن شده و چراغ کار (14) چشمک می زند. در صورت فعال بودن قطع سریع، نشانگر وضعیت (27) به رنگ قرمز چشمک می زند.

- جهت راه اندازی دوباره کلید روشن/خاموش (11) را رها کنید و آن را دوباره فشار دهید.

##

EPC هنگام سوراخ کاری و کار با ضربه در مواد حساس و کارهای دقیق، از طریق بالا رفتن به آرامی سرعت در حین کار از شما محافظت می کند.

##

برای کنترل بهتر و شروع کار دقیق، ابزار برقی با سرعت پایین شروع به کار می کند و سپس برحسب سرعت تنظیم شده افزایش می یابد.
هنگام شروع به کار ابزار برقی، کنترل الکترونیکی سرعت بطور اتوماتیک فعال می شود.

##

کاهش دهنده لرزش و ارتعاش تعبیه شده، مقدار لرزش‌های ایجاد شده را کاهش می‌دهد.

- چنانچه عضو کاهنده لرزش و ارتعاش ابزار برقی آسیب دیده باشد، از ابزار برقی دیگر استفاده نکنید.