# Ставање во употреба

- Внимавајте капакот (13) наBluetooth® Low Energy модулот GCY 42 да биде затворен за време на работата. На тој начин ќе избегнете влегување на прав.

##

Со комбинираниот прекинувачот (7) изберете го начинот на работа на електричниот алат.

Напомена: Променете го режимот на работа само доколку електричниот алат е исклучен! Инаку електричниот алат може да се оштети.

Напомена: Ако се префрлите на друг режим на работа додека прекинувачот за вклучување/исклучување е блокиран, електричниот алат ќе се исклучи.

- За промена на режимот на работата свртете го комбинираниот прекинувачот (7) во саканата позиција, додека не слушнете дека се вклопил.

Позиција за ударно дупчење во бетон или камен

GBH 18V-34 CF со брзозатегнувачката заменлива глава за дупчење (1): Позиција за Дупчење без удари во дрво, метал, керамика и пластика (Десен тек)

Позиција за Десен тек за олабавување на алатот за вметнување од делот што се обработува

Позиција Vario-Lock за подесување на позицијата на длетото.

Позиција за Длетување

##

- По можност, олабавете го копчето за фиксирање (9) за прекинувачот за вклучување/исклучување.
- За вклучување на електричниот алат притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (11).

Светлото свети доколку прекинувачот за вклучување/исклучување (11) е половично или целосно притиснат и овозможува осветлување на работното поле при неповолни светлосни услови.

- За да го исклучите електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (11).

##

Бројот на вртежите/ударите на вклучениот електричен алат може да го регулирате бесстепено, во зависност од тоа колку подалеку ќе го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување (11).

Со нежно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување (11) се постигнува мал број на вртежи/удари. Со зголемување на притисокот се зголемува и бројот на вртежи/удари.

Бројот на вртежи може да го регулирате преку корисничкиот интерфејс одн. преку апликацијата на паметниот телефон.

##

Длетото може да го фиксирате во 16 позиции. Притоа, може да ја користите оптималната работна позиција.

- Ставете го длетото во прифатот за алат.
- Свртете го комбинираниот прекинувач (7) во позиција „Vario-Lock“.
- Свртете го алатот за вметнување во саканата позиција за длетување.
- Свртете го комбинираниот прекинувач (7) во позиција „Длетување“. Со тоа, прифатот за алат ќе се фиксира.

##

За подолго време да длетувате без постојано да го притискате прекинувачот за вклучување/исклучување (11), заклучете го прекинувачот за вклучување/исклучување во начинот на работење „Длетување “.

- За фиксирање притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (11) до крај и притиснете истовремено на копчето за фиксирање (9).

- За исклучување повторно притиснете на копчето за фиксирање (9).