# Ingebruikname

- Let erop dat de afdekking (13) van de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 tijdens gebruik gesloten is. Zo voorkomt u dat er stof binnendringt.

##

Met de combischakelaar (7) kiest u de modus van het elektrische gereedschap.

Aanwijzing: Wijzig de modus alleen als het elektrische gereedschap uitgeschakeld is! Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

Aanwijzing: Schakelt u naar een andere modus, terwijl de aan/uit-schakelaar vergrendeld is, dan schakelt het elektrische gereedschap uit.

- Draai voor het wisselen van de modus de combischakelaar (7) in de gewenste stand tot deze hoorbaar vastklikt.

Stand voor hameren in beton of steen

GBH 18V-34 CF met snelspanwisselboorhouder (1): stand voor boren zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof (rechtsdraaien)

Stand voor linksdraaien om het inzetgereedschap uit het werkstuk los te maken

Stand Vario-Lock voor het verstellen van de beitelstand.

Stand voor beitelen

##

- Laat eventueel de vastzettoets (9) voor de aan/uit-schakelaar los.
- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap drukt u op de aan/uit-schakelaar (11).

De lamp brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (11) en hiermee kan het werkbereik bij ongunstige lichtomstandigheden worden verlicht.

- Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (11) los.

##

U kunt het toerental/aantal slagen van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar (11) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (11) heeft een laag toerental/aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental of het aantal slagen hoger.

U kunt het toerental ook op de gebruikersinterface of via een smartphone-app regelen.

##

U kunt de beitel in 16 standen vastzetten. Daardoor kunt u telkens de optimale werkhouding innemen.

- Plaats de beitel in de gereedschapopname.
- Draai de combischakelaar (7) in de stand „Vario-Lock“.
- Draai het inzetgereedschap in de gewenste beitelstand.
- Draai de combischakelaar (7) in de stand „Beitelen“. De gereedschapopname is hiermee vergrendeld.

##

Om langere tijd te beitelen zonder de aan/uit-schakelaar (11) continu in te drukken, vergrendelt u de aan/uit-schakelaar in de modus „Beitelen“.

- Voor het vergrendelen drukt u de aan/uit-schakelaar (11) tot aan de aanslag en drukt u tegelijkertijd op de vastzettoets (9).

- Voor het uitschakelen drukt u opnieuw op de vastzettoets (9).