# Сборка

- До начала работ на инструменте (напр., при техобслуживании, смене рабочего инструмента и т. д.), а также при транспортировке и хранении нажимайте кнопку фиксации, чтобы зафиксировать выключатель. При непреднамеренном приведении в действие выключателя возникает опасность травмирования.

Монтаж модуля Bluetooth® Low Energy (принадлежность)
Дополнительная рукоятка
Выбор сверлильного патрона и инструмента
Смена сверлильного патрона
Замена рабочего инструмента
Удаление пыли и стружки