# Interfaccia di comando (vedere fig. I)

L’interfaccia di comando (19) viene utilizzata per selezionare la modalità operativa e per indicare lo stato dell’elettroutensile.

## Indicatori di stato

Indicatore livello di carica della batteria (interfaccia di comando) (23) | Significato/Causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde (da 2 a 5 tratti) | Batteria carica | –
Giallo (1 tratto) | Batteria quasi scarica | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso (1 tratto) | Batteria scarica | Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di temperatura (29) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Giallo | La temperatura d'esercizio della batteria o dell'elettroutensile è chiaramente aumentata, le prestazioni sono ridotte | Lasciare raffreddare l'elettroutensile o sostituire la batteria surriscaldata
Rosso | La temperatura d'esercizio della batteria o dell'elettroutensile è stata superata, l'elettroutensile viene disattivato ai fini di protezione | Lasciare raffreddare l'elettroutensile o sostituire la batteria surriscaldata

Indicatore di stato elettroutensile (27) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Stato OK | –
Giallo | È stata raggiunta una temperatura critica, oppure la batteria è quasi scarica | Far funzionare l’elettroutensile a vuoto e lasciarlo raffreddare, oppure sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso | L’elettroutensile è surriscaldato, oppure la batteria è scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso | Tasto di bloccaggio premuto in modalità «Foratura a percussione» | Premere nuovamente il tasto di bloccaggio
Interruttore combinato attivato durante il funzionamento | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile
Motore bloccato, batteria troppo debole | Ricaricare la batteria, oppure utilizzare un tipo di batteria consigliato
Errore generale | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile, oppure rimuovere la batteria e reinserirla Se l’errore persiste: Inviare l’elettroutensile al Servizio Clienti post-vendita
Rosso lampeggiante In combinazione con indicatore di disattivazione rapida (24) | Si è attivata la disattivazione rapida | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile
Blu lampeggiante | L’elettroutensile stabilisce il collegamento con il dispositivo mobile oppure le impostazioni vengono trasmesse | –

Icona smartphone (28) | Significato/causa
--- | ---
– | Quando è collegato un dispositivo mobile, tramite tecnologia wireless Bluetooth® possono essere disponibili sul dispositivo ulteriori informazioni.

## Selezione della modalità operativa

Indicatore di modalità operativa (25) | Funzioni
--- | ---
Acceso | Modalità operativa Auto: avviamento rapido e controllato fino alla massima potenza Modalità «Foratura a percussione» (avviamento graduale Electronic Precision Control): avviamento rapido e controllato fino alla massima potenza Disattivazione rapida (KickBack Control) attiva Modalità «Scalpellatura» (avviamento graduale Adaptive Speed Control): avviamento rapido e controllato fino alla massima potenza
Acceso | Modalità operativa Soft: potenza ridotta per la lavorazione di materiali delicati Modalità «Foratura a percussione» (avviamento graduale Electronic Precision Control): avviamento lento altamente controllato fino ad una potenza esigua ridotta Disattivazione rapida (KickBack Control) impostata in maniera ancora più sensibile Modalità «Scalpellatura» (avviamento graduale Adaptive Speed Control): avviamento lento altamente controllato fino ad una potenza ridotta
Acceso | Modalità operativa Favorite: configurazione personalizzata tramite l’app per smartphone Le seguenti impostazioni sono preprogrammate: Modalità «Foratura a percussione» (avviamento graduale Electronic Precision Control): avviamento più rapido possibile fino alla massima potenza Disattivazione rapida (KickBack Control) attiva Modalità «Scalpellatura» (avviamento graduale Adaptive Speed Control): disattivato, avviamento più rapido possibile fino alla massima potenza