# Kasutajaliides (vt jn I)

Kasutajaliides (19) on ette nähtud töörežiimi valimiseks ja elektrilise tööriista oleku kuvamiseks.

## Oleku näidud

Aku laetuse taseme näidik (kasutajaliides) (23) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Roheline (2 kuni 5 tulpa) | Aku laetud | –
Kollane (1 tulp) | Aku peaaegu tühi | Vahetage aku varsti välja või laadige akut
Punane (1 tulp) | Aku on tühi | Vahetage aku välja või laadige akut

Temperatuuri näidik (29) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Kollane | Elektrilise tööriista aku töötemperatuur on tunduvalt kõrgenenud, võimsust vähendatakse | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage ülekuumenenud aku
Puna‌ne | Elektrilise tööriista aku töötemperatuur on ületatud, elektriline tööriist lülitatakse selle kaitsmiseks välja | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage ülekuumenenud aku

Elektrilise tööriista oleku näit (27) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
rohe‌line | Olek OK | –
kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur või aku on peaaegu tühi | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda või vahetage aku varsti välja või laadige akut
puna‌ne | Elektriline tööriist on üle kuumenenud või aku on tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut
puna‌ne | Blokeerimisnupp on vajutatud töörežiimil „Löökpuurimine“ | Vajutage uuesti blokeerimisnuppu
Töö ajal on vajutatud kombinuppu | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse
Mootor on blokeeritud, aku on liiga nõrk | Laadige akut või kasutage soovitatud tüüpi akut
Üldine viga | Lülitage elektriline tööriist välja ja jälle sisse või võtke aku välja ja pange tagasi Kui viga ei kao: Saatke elektriline tööriist klienditeenindusse
punane vilkuv kombineeritult kiirväljalülituse näiduga (24) | Rakendus kiirväljalülitus | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse
sinine vilkuv | Elektriline tööriist loob ühendust mobiilse lõppseadmega või seadeid kantakse üle | –

Nutitelefoni sümbol (28) | Tähendus/põhjus
--- | ---
– | Bluetooth®-raadiotehnoloogiaga võib ühendatud mobiilse lõppseadme korral sellel täiendav teave kasutatav olla.

## Töörežiimi valimine

Töörežiimi näidik (25) | Funktsioonid
--- | ---
põleb | Töörežiim Auto: kiire ja kontrollitud kiirenemine kuni maksimumvõimsuseni Töörežiim „Löökpuurimine“ (sujuvkäivitus Electronic Precision Control): kiire, kontrollitud kiirenemine kuni maksimumvõimsuseni Kiirväljalülitus (KickBack Control) on aktiivne Töörežiim „Meiseldamine“ (sujuvkäivitus Adaptive Speed Control): kiire, kontrollitud kiirenemine kuni maksimumvõimsuseni
põleb | Töörežiim Soft: vähendatud võimsus tundlike materjalide töötlemiseks Töörežiim „Löökpuurimine“ (sujuvkäivitus Electronic Precision Controli): aeglane, tugevalt kontrollitud kiirenemine kuni vähendatud, madala võimsuseni Kiirväljalülitus (KickBack Control) on seatud veelgi tundlikumaks Töörežiim „Meiseldamine“ (sujuvkäivitus Adaptive Speed Control): aeglane, tugevalt kontrollitud kiirenemine kuni vähendatud võimsuseni
põleb | Töörežiim Favorite: individuaalne konfigureerimine nutitelefonirakendusega Järgmised seaded on eelprogrammeeritud: Töörežiim „Löökpuurimine“ (sujuvkäivitus Electronic Precision Control): kiire, kontrollitud kiirenemine kuni maksimumvõimsuseni Kiirväljalülitus (KickBack Control) on aktiivne Töörežiim „Meiseldamine“ (sujuvkäivitus Adaptive Speed Control): inaktiveeritud, kiireim võimalik kiirenemine kuni maksimumvõimsuseni