# Användargränssnitt (se bild I)

Användargränssnittet (19) är till för att välja arbetsläge och för statusindikering av elverktyget.

## Statusindikeringar

Batteristatusindikator (användargränssnitt) (23) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
grön (2 till 5 staplar) | Batteriet är laddat | –
gul (1 stapel) | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas
röd (1 stapel) | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet

Indikering temperatur (29) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Gul | Batteriets eller elverktygets drifttemperatur är kraftigt förhöjd, effekten reduceras | Låt elverktyget svalna eller byt ut det överhettade batteriet
Röd | Batteriets eller elverktygets drifttemperatur har överskridits, elverktyget stängs av som en skyddsåtgärd | Låt elverktyget svalna eller byt ut det överhettade batteriet

Indikering status elverktyg (27) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur har uppnåtts eller batteriet är nästan tomt | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna eller byt snart ut/ladda batteriet
Röd | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet
Röd | Låsknappen aktiverad i driftssättet ”Slagborrning” | Tryck låsknappen igen
Kombibrytaren aktiverad under drift | Stäng av elverktyget och slå på det igen
Motorn är blockerad, batteriet för svagt | Ladda batteriet eller använd rekommenderad batterityp
Allmänt fel | Stäng av elverktyget och slå på det igen, eller ta ut batteriet och sätt in det igen Om felet kvarstår: Skicka elverktyget till kundtjänst
Blinkar rött I kombination med indikering snabbavstängning (24) | Snabbavstängning har löst ut | Stäng av elverktyget och slå på det igen
Blinkar blått | Elverktyget upprättar en anslutning till den mobila enheten eller inställningarna överförs | –

Symbol smarttelefon (28) | Betydelse/orsak
--- | ---
– | Med trådlös Bluetooth®-teknik kan mer information finnas tillgänglig på en ansluten mobil enhet.

## Välja arbetsläge

Indikering arbetsläge (25) | Funktioner
--- | ---
lyser | Arbetsläge Auto: snabb, kontrollerad start till maximal effekt Driftsätt ”Slagborrning” (mjukstart Electronic Precision Control): snabbare, kontrollerad start till maximal effekt Snabbavstängning (KickBack Control) aktiv Driftsätt ”Bilning” (mjukstart Adaptive Speed Control): snabbare, kontrollerad start till maximal effekt
lyser | Arbetsläge Soft: reducerad effekt för bearbetning av känsliga material Driftsätt ”Slagborrning” (mjukstart Electronic Precision Control): långsam, mycket kontrollerad start till en reducerad, låg effekt Snabbavstängning (KickBack Control) ännu känsligare inställd Driftsätt ”Bilning” (mjukstart Adaptive Speed Control): långsammare, mycket kontrollerad start till en reducerad effekt
lyser | Arbetsläge Favorite: individuell konfiguration via smarttelefon-app Följande inställningar är förprogrammerade: Driftsätt ”Slagborrning” (mjukstart Electronic Precision Control): snabbast möjliga start till maximal effekt Snabbavstängning (KickBack Control) aktiv Driftsätt ”Bilning” (mjukstart Adaptive Speed Control): avaktiverat, snabbast möjliga start till maximal effekt