# الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للثقب المرفق بالطرق في الخرسانة والطوب والحجر وأيضا لإجراء أعمال النحت الخفيفة ومتوسطة الشدة.
العدد الكهربائية المزودة بخاصية إيقاف الدق أو ظرف ريش الثقب للقم الثقب مستديرة الساق صالحة للثقب بلا دق في الخشب والمعادن والخزف والبلاستيك.

يمكن نقل البيانات والإعدادات الخاصة بالعدة الكهربائية عندما يكون الموديول ‎Bluetooth®‎ Low Energy Module‎ GCY 42 مستخدما وذلك عن طريق تقنية ‎Bluetooth®‎ اللاسلكية، حيث يتم النقل بين العدة الكهربائية والجهاز الجوال.