# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 611 J14 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Moc nominalnaA) | W | 750
Liczba udarówA) | min–1 | 0–2900
Nominalna prędkość obrotowa
obroty w prawo | min–1 | 0–500
obroty w lewo | min–1 | 0–500
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 74
Maks. średnica wiercenia:
beton | mm | 32
mur (koronką wiertniczą) | mm | 40–82
stal | mm | 13
drewno | mm | 40
Waga bez akumulatoraB) | kg | 5,0
WagaB)C) | kg | 5,4–6,4
Długość | mm | 430
Wysokość | mm | 250
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Transmisja danych
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Odstęp między sygnałami | s | 8
Maks. zasięg sygnałuF) | m | 30

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Z rękojeścią dodatkową

C)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

D)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

E)

  Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.2), a także obsługiwać profil GAP (Generic Access Profile).

F)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.