# Driftstart

- Kontrollera att kåpan (13) till Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 är stängd under driften. Då undviker du dammintrång.

##

Välj med kombinationsbrytaren (7) önskat driftsätt för elverktyget.

Observera: ändra endast driftstyp när elverktyget är avstängt! I annat fall kan elverktyget skadas.

Observera: Koppla om till ett annat driftssätt medan på-/av-strömbrytaren är arreterad så stängs elverktyget av.

- För att byta driftsätt, vrid kombinationsbrytaren (7) till önskad position.

Position för hammarborrning i betong eller sten

GBH 18V-34 CF med snabbspännings-växelborrchuck (1): Position för borrning utan slag i trä, metall keramik och plast (högergång)

Position för vänstergång för att lossa insatsverktyget ur arbetsstycket

Position Vario-Lock för justering av mejselposition.

Position för mejsling

##

- Lossa i förekommande fall arreteringsknapp (9) för på-/av-strömbrytaren.
- För att slå på elverktyget, tryck på-/av-strömbrytare (11).

Lampan lyser vid lätt eller helt nedtryckt på-/av-strömbrytare (11) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

- För urkoppling av elverktyget släpper du strömbrytaren (11).

##

Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steglöst genom att mer eller mindre trycka ned på-/av-strömbrytaren (11).

Ett lätt tryck på på-/av-strömbrytaren (11) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.

Du kan också välja varvtal i användargränssnittet resp. med smartphone-app.

##

Du kan arretera mejseln i 16 olika lägen. Därigenom kan du uppnå den optimala arbetspositionen.

- Sätt in mejseln i verktygsfästet.
- Vrid kombinationsbrytaren (7) till positionen ”Vario-Lock”.
- Vrid insatsverktyget i önskad mejselställning.
- Vrid kombinationsbrytaren (7) till positionen ”Mejsling”. Verktygshållaren är därmed låst.

##

För att kunna mejsla en längre tid utan att hela tiden behöva trycka på-/av-strömbrytaren (11) så arreterar du på-/av-strömbrytaren i driftssättet "Mejsla".

- För att arretera trycker du på-/av-strömbrytaren (11) ända till anslaget och trycker samtidigt på arreteringsknappen (9).

- För att stänga av trycker du på arreteringsknappen (9) igen.