# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 611 J14 0..‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovitý príkonA) | W | 750
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 0–2 900
Menovité otáčky
Pravobežný chod | min-1 | 0–500
Ľavobežný chod | min-1 | 0–500
Upnutie nástroja |  | SDS plus
Priemer stopky vretena | mm | 74
Max. vŕtací priemer:
Betón | mm | 32
Murivo (s dutou vŕtacou korunkou) | mm | 40–82
Oceľ | mm | 13
Drevo | mm | 40
Hmotnosť bez akumulátoraB) | kg | 5,0
HmotnosťB)C) | kg | 5,4–6,4
Dĺžka | mm | 430
Výška | mm | 250
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Prenos údajov
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Interval signálu | s | 8
Maximálny dosah signáluF) | m | 30

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  vrátane prídavnej rukoväti

C)

  V závislosti od použitého akumulátora

D)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

E)

  Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.2) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).

F)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.