# Tekniske data

Akku-borehammer |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominel optagen effektA) | W | 750
SlagtalA) | slag/min | 0-2900
Nominelt omdrejningstal
Højreløb | o/min | 0-500
Venstreløb | o/min | 0-500
Værktøjsholder |  | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 74
Bordiameter maks.:
Beton | mm | 32
Murværk (med hulborekrone) | mm | 40-82
Stål | mm | 13
Træ | mm | 40
Vægt uden akkuB) | kg | 5,0
VægtB)C) | kg | 5,4-6,4
Længde | mm | 430
Højde | mm | 250
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Dataoverførsel
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signalafstand | s | 8
Maksimal signalrækkeviddeF) | m | 30

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inklusive ekstrahåndgreb

C)

  afhængigt af den anvendte akku

D)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

E)

  De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.2) og understøtte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.