# Інтерфейс користувача (див. мал. I)

Інтерфейс користувача (19) слугує для вибору режиму роботи, а також для індикації стану електроінструмента.

## Індикатори стану

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (інтерфейс користувача) (23) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
зелений (2 – 5 рисок) | Акумулятор заряджений | –
жовтий (1 риска) | Акумулятор майже розряджений | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
червоний (1 риска) | Акумуляторна батарея сіла | Замініть або зарядіть акумулятор

Індикатор температури (29) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Жовтий | Робоча температура акумуляторної батареї або електроінструмента явно підвищена, потужність зменшена | Дайте електроінструментові охолонути або замініть перегріту акумуляторну батарею
Червоний | Робоча температура акумуляторної батареї або електроінструмента перевищена, електроінструмент для захисту вимкнений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть перегріту акумуляторну батарею

Індикатор стану електроінструмента (27) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Стан в нормі | –
Жовтий | Досягнута критична температура або акумулятор майже розряджений | Дайте електроінструментові попрацювати на холостому ходу й охолонути або незабаром замініть або зарядіть акумулятор
Червоний | Електроінструмент перегрівся або акумулятор розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Червоний | Натиснута кнопка фіксації у режимі роботи «Перфорація» | Знову натисніть на кнопку фіксації
Комбінований перемикач задіяний під час роботи | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Двигун заблокований, акумуляторна батарея занадто розряджена | Зарядіть акумуляторну батарею або використовуйте рекомендований тип акумуляторної батареї
Загальні помилки | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент або вийміть і знову встроміть акумуляторну батарею Якщо помилка не усувається: віддайте електроінструмент до сервісної майстерні
Блимає червоним Разом з індикатором швидкого вимкнення (24) | Спрацювала функція швидкого вимкнення | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Блимає синім | Електроінструмент встановлює з'єднання з мобільним кінцевим пристроєм або переносяться налаштування | –

Символ смартфону (28) | Значення/причина
--- | ---
– | За допомогою бездротової технології Bluetooth®, у випадку підключеного мобільного кінцевого пристрою, на ньому може бути доступна додаткова інформація.

## Вибір режиму роботи

Індикатор режиму роботи (25) | Функції
--- | ---
Горить | Робочий режим Auto: швидший контрольований запуск до максимальної потужності Режим роботи «Перфорація» (плавний запуск Electronic Precision Control): швидший контрольований запуск до максимальної потужності Функція швидкого вимкнення (KickBack Control) активна Режим роботи «Довбання» (плавний запуск Adaptive Speed Control): швидший контрольований запуск до максимальної потужності
Горить | Робочий режим Soft: зменшена потужність для обробки чутливих матеріалів Режим роботи «Перфорація» (плавний запуск Electronic Precision Control): повільніший, сильно контрольований запуск до зменшеної низької потужності Функція швидкого вимкнення (KickBack Control) налаштована ще чутливіше Режим роботи «Довбання» (плавний запуск Adaptive Speed Control): повільніший, сильно контрольований запуск до зменшеної потужності
Горить | Робочий режим Favorite: індивідуальне налаштування застосунком на смартфоні Наступні налаштування попередньо програмовані: Режим роботи «Перфорація» (плавний запуск Electronic Precision Control): якомога швидший запуск до максимальної потужності Функція швидкого вимкнення (KickBack Control) активна Режим роботи «Довбання» (плавний запуск Adaptive Speed Control) деактивований: найшвидший можливий запуск до максимальної потужності