# Padruni vahetamine

## Vahetatava padruni eemaldamine (vt jn B)

- Tõmmake vahetatava puuripadruni lukustusrõngast (6) tahapoole, hoidke selles asendis ja tõmmake vahetatav SDS plus puuripadrun (2) või vahetatav kiirkinnitus-puuripadrun (1) ettepoole maha.
- Pärast eemaldamist kaitske vahetatavat puuripadrunit määrdumise eest.

## Vahetatava puuripadruni paigaldamine (vaata joonist C)

- Enne paigaldamist puhastage vahetatav puuripadrun ja määrige selle sisseasetatavat otsa kergelt.
- Haarake vahetatavat SDS plus puuripadrunit (2) või vahetatavat kiirkinnitus.puuripadrunit (1) terve käega. Lükake vahetatav puuripadrun pöörates puuripadruni kinnituskohta (20), kuni kuulete selget fikseerumismüra.
- Vahetatav puuripadrun lukustub iseseisvalt. Lukustuse kontrollimiseks tõmmake vahetatavat puuripadrunit.