# Puštanje u rad

- Vodite računa o tome da prekrivka (13) Bluetooth® Low Energy modula GCY 42 bude zatvorena tokom rada. Tako ćete sprečiti ulazak prašine.

##

Pomoću kombinovanog prekidača (7) birajte vrstu režima rada električnog alata.

Napomena: Menjajte vrstu rada samo kada je električni alat isključen! U protivnom, električni alat se može oštetiti.

Napomena: Ako prebacite u drugi režim rada dok je prekidač za uključivanje/isključivanje blokiran, isključuje se električni alat.

- Da biste promenili režim rada, kombinovani prekidač (7) okrenite u željeni položaj, tako da čujno ulegne.

Položaj za udarno bušenje u betonu ili kamenu

GBH 18V-34 CF sa brzim zatezanjem promenljive stezne glave (1): Pozicija za bušenje bez udara u drvetu, metalu, keramici i plastici (okretanje nadesno)

Položaj za levi smer za otpuštanje namenskog alata iz radnog komada

Pozicija Vario-Lock za pomeranje položaja noža.

Položaj za dletovanje

##

- Eventualno otpustite taster za fiksiranje (9) prekidača za uključivanje/isključivanje.
- Za uključivanje električnog alata, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (11).

Lampa svetli kada malo ili sasvim pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (11) i omogućava osvetljavanje radnog prostora kada su uslovi osvetljenja nepovoljni.

- Da biste isključili električni alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (11).

##

Broj obrtaja/broj udara uključenog električnog alata možete regulisati kontinuirano, zavisno od toga, u kojoj meri ste pritisnuli prekidač za uključivanje/isključivanje (11).

Lagani pritisak na prekidač za uključivanje/isključivanje (11) rezultira niskim brojem obrtaja/udara. Sa jačim pritiskom povećava se broj obrtaja/broj udara.

Broj obrtaja možete da regulišete i na korisničkom interfejsu odnosno preko aplikacije na pametnom telefonu.

##

Dleto možete da blokirate u 16 položajima. Na taj način možete uvek postići optimalnu radnu poziciju.

- Ubacite dleto u prihvat za alat.
- Kombinovani prekidač (7) okrenite u položaj „Vario-Lock“.
- Okrenite alat za umetanje u željenu poziciju dleta.
- Kombinovani prekidač (7) okrenite u položaj „Klesanje“. Na taj način je blokiran prihvat za alat.

##

Kako biste duže klesali bez stalnog pritiskanja prekidača za uključivanje/isključivanje (11), blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje u režimu rada „Klesanje“.

- Za blokiranje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (11) do kraja i istovremeno pritiskajte taster za fiksiranje prekidača (9).

- Za isključivanje pritisnite taster za firksiranje prekidača (9).