# Uživatelské rozhraní (viz obrázek I)

Uživatelské rozhraní (19) slouží pro volbu pracovního režimu a pro zobrazení stavu elektrického nářadí.

## Ukazatel stavu

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (uživatelské rozhraní) (23) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
zelená (2 až 5 sloupců) | Akumulátor je nabitý | –
žlutá (1 sloupec) | Akumulátor je téměř vybitý | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte
červená (1 sloupec) | Vybitý akumulátor | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte

Ukazatel teploty (29) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Žlutý | Provozní teplota akumulátoru nebo elektrického nářadí je výrazně vyšší, sníží se výkon | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte přehřátý akumulátor
Červená | Je překročená provozní teplota akumulátoru nebo elektrického nářadí, elektrické nářadí se na ochranu vypne | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte přehřátý akumulátor

Ukazatel stavu elektrického nářadí (27) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Zelený | Stav OK | –
Žlutý | Dosažena kritická teplota nebo téměř vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout, nebo brzy vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Červený | Elektrické nářadí je přehřáté nebo je vybitý akumulátor. | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Červený | Stisknuté zajišťovací tlačítko v druhu provozu „vrtání s příklepem“ | Znovu stiskněte zajišťovací tlačítko
Během provozu jste stiskli kombinovaný spínač | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte
Motor je zablokovaný, akumulátor je příliš málo nabitý | Nabijte akumulátor nebo použijte doporučený typ akumulátoru
Všeobecná chyba | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte, nebo vyjměte a znovu nasaďte akumulátor Pokud chyba přetrvává: Pošlete elektrické nářadí do zákaznického servisu
Bliká červeně V kombinaci s ukazatelem rychlého vypnutí (24) | Aktivovalo se rychlé vypnutí. | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte
Bliká modře | Elektrické nářadí navazuje spojení s mobilním koncovým zařízením nebo se přenášejí nastavení | –

Symbol chytrého telefonu (28) | Význam/příčina
--- | ---
– | Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® mohou být v případě připojeného mobilního koncového zařízení na tomto zařízení k dispozici další informace.

## Volba pracovního režimu

Ukazatel pracovního režimu (25) | Funkce
--- | ---
Svítí | Pracovní režim Auto: rychlé, kontrolované rozběhnutí až na maximální výkon Druh provozu „vrtání s příklepem“ (pozvolný rozběh Electronic Precision Control): rychlé, kontrolované rozběhnutí až na maximální výkon Aktivní rychlé vypnutí (KickBack Control) Druh provozu „sekání“ (pozvolný rozběh Adaptive Speed Control): rychlé, kontrolované rozběhnutí až na maximální výkon
Svítí | Pracovní režim Soft: omezený výkon pro práci s choulostivým materiálem Druh provozu „vrtání s příklepem“ (pozvolný rozběh Electronic Precision Control): pomalé, silně kontrolované rozběhnutí až na omezený, nízký výkon Ještě citlivější nastavení rychlého vypnutí (KickBack Control) Druh provozu „sekání“ (pozvolný rozběh Adaptive Speed Control): pomalé, silně kontrolované rozběhnutí až na omezený výkon
Svítí | Pracovní režim Favorite: individuální konfigurace pomocí aplikace v chytrém telefonu Následující nastavení jsou předprogramovaná: Druh provozu „vrtání s příklepem“ (pozvolný rozběh Electronic Precision Control): maximálně rychlé rozběhnutí až na maximální výkon Aktivní rychlé vypnutí (KickBack Control) Druh provozu „sekání“ (pozvolný rozběh Adaptive Speed Control): deaktivované, nejrychlejší možné rozběhnutí až na maximální výkon