# Používateľské rozhranie (pozri obrázok I)

Používateľské rozhranie (19) slúži na výber pracovného režimu a na zobrazenie stavu elektrického náradia.

## Ukazovatele stavu

Indikácia stavu nabitia akumulátora (používateľské rozhranie) (23) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Zelená (2 až 5 prúžkov) | Akumulátor je nabitý | –
Žltá (1 prúžok) | Akumulátor je takmer vybitý | Akumulátor čoskoro vymeňte, príp. nabite
Červená (1 prúžok) | Akumulátor vybitý | Akumulátor vymeňte, príp. nabite

Indikácia teploty (29) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Žltá | Prevádzková teplota akumulátora alebo elektrického náradia sa výrazne zvýšila, výkon sa zníži | Elektrické náradie nechajte vychladnúť alebo vymeňte prehriaty akumulátor
Červená | Prekročená prevádzková teplota akumulátora alebo elektrického náradia, elektrické náradie sa kvôli ochrane vypne | Elektrické náradie nechajte vychladnúť alebo vymeňte prehriaty akumulátor

Indikácia stavu elektrického náradia (27) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Zelená | Stav OK | –
Žltá | Je dosiahnutá kritická teplota alebo akumulátor je takmer vybitý | Elektrické náradie nechajte bežať na voľnobeh a vychladnúť alebo akumulátor čoskoro vymeňte, príp. nabite
Červená | Elektrické náradie je prehriate alebo akumulátor je vybitý | Elektrické náradie nechajte vychladnúť alebo akumulátor vymeňte, príp. nabite
Červená | Je stlačené zaisťovacie tlačidlo vypínača v pracovnom režime „Vŕtanie s príklepom“ | Znova stlačte zaisťovacie tlačidlo vypínača
Stlačený kombinovaný prepínač počas prevádzky | Elektrické náradie vypnite a opäť zapnite
Motor sa zablokoval, akumulátor je príliš vybitý | Nabite akumulátor alebo používajte odporúčaný typ akumulátora
Všeobecná chyba | Elektrické náradie vypnite a znova zapnite alebo vyberte akumulátor a znova ho vložte Ak chyba pretrváva: Elektrické náradie zašlite do zákazníckeho servisu
Blikajúca červená V kombinácii s indikáciou rýchleho vypnutia (24) | Aktivovalo sa rýchle vypnutie | Elektrické náradie vypnite a opäť zapnite
Blikajúca modrá | Elektrické náradie vytvára spojenie k mobilnému koncovému zariadeniu alebo sa prenášajú nastavenia | –

Symbol smartfónu (28) | Význam/príčina
--- | ---
– | Pomocou technológie rádiového prenosu Bluetooth® môžu byť na pripojenom mobilnom koncovom zariadení k dispozícii ďalšie informácie.

## Výber pracovného režimu

Indikácia pracovného režimu (25) | Funkcie
--- | ---
Svieti | Pracovný režim Auto: rýchly, kontrolovaný rozbeh až na maximálny výkon Pracovný režim „Vŕtanie s príklepom“ (pozvoľný rozbeh Electronic Precision Control): rýchly, kontrolovaný rozbeh až na maximálny výkon Rýchle vypnutie (KickBack Control) aktívne Pracovný režim „Sekanie“ (pozvoľný rozbeh Adaptive Speed Control): rýchly, kontrolovaný rozbeh až na maximálny výkon
Svieti | Pracovný režim Soft: obmedzený výkon na opracovávanie citlivých materiálov Pracovný režim „Vŕtanie s príklepom“ (pozvoľný rozbeh Electronic Precision Control): pomalý, veľmi kontrolovaný rozbeh až na obmedzený, nízky výkon Rýchle vypnutie (KickBack Control) je nastavené ešte citlivejšie Pracovný režim „Sekanie“ (pozvoľný rozbeh Adaptive Speed Control): pomalý, veľmi kontrolovaný rozbeh až na obmedzený výkon
Svieti | Pracovný režim Favorite: individuálne nastavenie cez aplikáciu v smartfóne Nasledujúce nastavenia sú prednastavené: Pracovný režim „Vŕtanie s príklepom“ (pozvoľný rozbeh Electronic Precision Control): najrýchlejší možný rozbeh až na maximálny výkon Rýchle vypnutie (KickBack Control) aktívne Pracovný režim „Sekanie“ (pozvoľný rozbeh Adaptive Speed Control): deaktivovaný, najrýchlejší možný rozbeh až na maximálny výkon