# Interface de utilizador (ver figura I)

A interface de utilizador (19) é utilizada para a seleção do modo de trabalho bem como para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

## Indicadores de estado

Indicador do nível de carga da bateria (interface de utilizador) (23) | Significado/Causa | Solução
--- | --- | ---
verde (2 a 5 barras) | Bateria carregada | –
amarelo (1 barra) | Bateria quase vazia | Trocar ou carregar bateria em breve
vermelho (1 barra) | Acumulador vazio | Trocar ou carregar bateria

Indicação da temperatura (29) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Amarelo | A temperatura de serviço da bateria ou da ferramenta elétrica aumenta claramente, a potência é reduzida | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou substituir a bateria sobreaquecida
Vermelho | A temperatura de serviço da bateria ou da ferramenta elétrica foi ultrapassada. Como medida de proteção, a ferramenta elétrica é desligada | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou substituir a bateria sobreaquecida

Indicação de estado da ferramenta elétrica (27) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida ou bateria quase vazia | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e arrefecer ou trocar ou carregar bateria em breve
Vermelho | A ferramenta elétrica está sobreaquecida ou a bateria está vazia | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou trocar ou carregar a bateria
Vermelho | Tecla de fixação no modo de operação «Furar com martelo» acionada | Premir novamente a tecla de fixação
Interruptor combinado acionado durante o funcionamento | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica
O motor está bloqueado, a bateria não tem carga suficiente | Carregar bateria ou usar tipo de bateria recomendado
Erros gerais | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica ou remover e voltar a colocar a bateria Se o erro persistir: Enviar a ferramenta elétrica para o serviço de apoio ao cliente
Piscar a vermelho em combinação com a indicação do desligamento rápido (24) | O desligamento rápido ativou-se | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica
Piscar a azul | A ferramenta elétrica estabelece ligação com o aparelho terminal móvel ou as definições são transferidas | –

Símbolo de smartphone (28) | Significado/causa
--- | ---
– | No caso de haver um aparelho terminal móvel conectado através da tecnologia de radiotransmissão Bluetooth® podem estar disponíveis mais informações no mesmo.

## Selecionar o modo de trabalho

Indicação do modo de trabalho (25) | Funções
--- | ---
aceso | Modo de trabalho Auto: mais rápido, arranque controlado até à potência máxima Modo de operação "Furar com martelo" (arranque suave Electronic Precision Control): mais rápido, arranque controlado até à potência máxima Desligamento rápido (KickBack Control) ativo Modo de operação "Cinzelar" (arranque suave Adaptive Speed Control): mais rápido, arranque controlado até à potência máxima
aceso | Modo de trabalho Soft: potência reduzida para o processamento de materiais sensíveis Modo de operação "Furar com martelo" (arranque suave Electronic Precision Control): arranque mais lento, fortemente controlado até uma potência reduzida, baixa Desligamento rápido (KickBack Control) com uma regulação ainda mais sensível Modo de operação "Cinzelar" (arranque suave Adaptive Speed Control): arranque mais lento, fortemente controlado até uma potência reduzida
aceso | Modo de trabalho Favorite: configuração individual através da aplicação para smartphone As seguintes definições estão pré-programadas: Modo de operação "Furar com martelo" (arranque suave Electronic Precision Control): arranque o mais rápido possível até à potência máxima Desligamento rápido (KickBack Control) ativo Modo de operação "Cinzelar" (arranque suave Adaptive Speed Control): desativado, arranque o mais rápido possível até à potência máxima