# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 611 J14 0..‎
Номинален напон | V= | 18
Номинална јачинаA) | W | 750
Број на удариA) | min-1 | 0–2900
Номинален број на вртежи
Десен тек | min-1 | 0–500
Лев тек | min-1 | 0–500
Прифат на алатот |  | SDS plus
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 74
Макс. дијаметар на дупката:
Бетон | mm | 32
Ѕидни конструкции (со крунеста бургија) | mm | 40–82
Челик | mm | 13
Дрво | mm | 40
Тежина без батеријаB) | kg | 5,0
ТежинаB)C) | kg | 5,4–6,4
Должина | mm | 430
Висина | mm | 250
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20 ... +50
Компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани батерии за целосна моќност |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Пренос на податоци
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Растојание на сигналот | s | 8
Максимален опсег на сигналотF) | m | 30

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  вклучително и дополнителна рачка

C)

  во зависност од употребената батерија

D)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

E)

  Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® Low Energy уредите (верзија 4.2) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).

F)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.