# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica čekić |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominalni napon | V= | 18
Nominalna ulazna snagaA) | W | 750
Broj udaraA) | min-1 | 0–2900
Nominalni broj obrtaja
Desni smer | min-1 | 0–500
Levi smer | min-1 | 0–500
Prihvat za alat |  | SDS plus
Prečnik vrata vretena | mm | 74
Maks. prečnik burgije:
Beton | mm | 32
Zid (sa burgijom sa šupljom krunicom) | mm | 40–82
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 40
Težina bez akumulatoraB) | kg | 5,0
TežinaB)C) | kg | 5,4–6,4
Dužina | mm | 430
Visina | mm | 250
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Prenos podataka
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Interval signala | s | 8
Maksimalni domet signalaF) | m | 30

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  uključujući dodatnu ručku

C)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

D)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

E)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.2) i moraju podržavati Generic Access Profile (GAP, Profil za generički pristup).

F)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.