# Uporaba

- Pazite na to, da je pokrov (13) modula Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 med delovanjem zaprt. Tako preprečite vstop prahu.

##

S kombiniranim stikalom (7) izberite vrsto delovanja električnega orodja.

Opomba: način delovanja spreminjajte samo pri izklopljenem električnem orodju! V nasprotnem primeru se lahko električno orodje poškoduje.

Opomba: če preklopite v drug način delovanja, medtem ko je stikalo za vklop/izklop zaklenjeno, se električno orodje izklopi.

- Za spremembo načina delovanja obrnite kombinirano stikalo (7) v želen položaj, tako da se slišno zaskoči.

Položaj za udarno vrtanje v beton ali kamen

GBH 18V-34 CF z izmenljivo hitrovpenjalno glavo (1): položaj za vrtanje brez udarjanja v les, kovino, keramiko in plastiko (vrtenje v desno)

Položaj za vrtenje v levo za sprostitev nastavka iz obdelovanca

Položaj Vario-Lock za nastavitev položaja dleta.

Položaj za dletenje

##

- Po potrebi sprostite tipko za zaklep (9) stikala za vklop/izklop.
- Za vklop električnega orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (11).

Lučka sveti pri delno ali popolnoma pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (11) in pri neugodnih svetlobnih razmerah omogoči osvetlitev delovnega območja.

- Za izklop električnega orodja sprostite prst s stikala za vklop/izklop (11).

##

Število vrtljajev/udarcev vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako globoko pritisnete stikalo za vklop/izklop (11).

Rahel pritisk na stikalo za vklop/izklop (11) povzroči nizko število vrtljajev/udarcev. Z vse močnejšim pritiskanjem stikala pa se število vrtljajev/število udarcev zvišuje.

Število vrtljajev lahko nastavite tudi na uporabniškem vmesniku oz. prek aplikacije za pametne telefone.

##

Dleto lahko zapahnete v 16 položajih. Tako lahko zavzamete optimalno delovno pozicijo.

- Namestite dleto v sistem za vpenjanje.
- Kombinirano stikalo (7) zavrtite v položaj „Vario-Lock“.
- Obrnite nastavek v želen položaj za klesanje.
- Kombinirano stikalo (7) zavrtite v položaj „klesanje“. Vpenjalni sistem je tako blokiran.

##

Če želite dalj časa klesati, ne da bi vam bilo treba pritiskati stikalo za vklop/izklop (11), zaklenite stikalo za vklop/izklop v načinu delovanja „klesanje“.

- Za zaklep pritisnite stikalo za vklop/izklop (11) do prislona in sočasno pritisnite tipko za zaklep (9).

- Za izklop znova pritisnite tipko za zaklep (9).