# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 611 J14 0..‎
Tensión nominal | V= | 18
Potencia absorbida nominalA) | W | 750
Número de impactosA) | min-1 | 0–2900
Número de revoluciones nominal
Giro a derechas | min-1 | 0–500
Giro a izquierdas | min-1 | 0–500
Portaherramientas |  | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 74
Diámetro máx. de taladro en:
Hormigón | mm | 32
Mampostería (con corona de perforación hueca) | mm | 40–82
Acero | mm | 13
Madera | mm | 40
Peso sin acumuladorB) | kg | 5,0
PesoB)C) | kg | 5,4–6,4
Longitud | mm | 430
Altura | mm | 250
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados para plena potencia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Transmisión de datos
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Distancia de señal | s | 8
Máximo alcance de señalF) | m | 30

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inclusive empuñadura adicional

C)

  depende de la batería utilizada

D)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Los dispositivos móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.2) y asistir el Generic Access Profile (GAP).

F)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.