# Uzsākot lietošanu

- Pārliecinieties, vai Bluetooth® pārsegs (13) Low Energy Module GCY 42 darbības laikā ir aizvērts. Tas ļaus novērst putekļu iekļūšanu pieslēgvietā.

##

Ar kombinēto slēdzi (7) izvēlie‌ties elektroinstrumenta darba režīmu.

Norāde. Grieziet darba režīma pārslēdzēju vienīgi laikā, kad elektroinstruments nedarbojas! Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt bojāts.

Norāde: Ja pārslēdzaties uz citu darba režīmu, kamēr ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir bloķēts, darbinstruments izslēdzas.

- Pagrieziet kombinēto slēdzi, lai nomainītu darba režīmu (7) vēlamajā stāvoklī, līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Pozīcija triecienurbšanai betonā vai akmenī

GBH 18V-34 CF ar ātri nospriegojamo nomaināmo urbjpatronu (1): Pozīcijas stāvoklis veicot urbšanu bez triecieniem kokā, metālā, keramikā un plastmasā (Pa labi)

Pozīcijas stāvoklis Griešanās virziens pa kreisi, lai ievietotu instrumentu no sagataves

Pārslēdzēja stāvoklis Vario-Lock, kas ļauj izmainīt kalta stāvokli.

Pozīcija kalšanai

##

- Ja nepieciešams, atbrīvojiet ieslēdzēja fiksēšanas taustiņu (9) ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim.
- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju (11).

LED gaismas avots „PowerLight“ iedegas, daļēji vai līdz galam nospiežot ieslēdzēja (11) taustiņu, un ļauj apgaismot apstrādes vietu nepietiekoša apgaismojuma apstākļos.

- Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju (11).

##

Ieslēgta elektroinstrumenta griešanās ātrumu / triecienu biežumu var bezpakāpju veidā regulēt, mainot spiedienu uz ieslēdzēja (11) taustiņu.

Viegls spiediens uz ieslēdzēja (11) taustiņu atbilst nelielam griešanās ātrumam / triecienu biežumam. Pieaugot spiedienam uz ieslēdzēja taustiņu, pieaug arī griešanās ātrums / trie‌cienu biežums.

Varat arī lietotāja saskarnē vai izmantojot viedtālruņa lietotni.

##

Kaltu var fiksēt 16 dažādos stāvokļos. Tas ļauj izvēlēties tādu kalta stāvokli, kas vislabāk atbilst veicamā darba raksturam.

- Iestipriniet kaltu darbinstrumenta turētāj‌ap‌tve‌rē.
- Pagrieziet kombinēto slēdzi (7) pozīcijā „Vario-Lock“.
- Pagrieziet turētājaptveri kopā ar kaltu vēlamajā stāvoklī.
- Pagrieziet kombinēto slēdzi (7) pozīcijā „Kalšana“. Līdz ar to darbinstrumenta stiprinājums tiek fiksēts nekustīgi.

##

Lai iespējotu ilglaicīgu kalšanu, nepārtraukti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas (11) slēdzi, bloķējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi režīmā "Atdalīšana ar kalšanu".

- Lai to bloķētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas (11) slēdzi tik tālu, cik vien iespējams, un vienlaikus nospiediet bloķēšanas pogu (9).

- Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet bloķēšanas taustiņu (9).