# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 611 J14 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Номинальная потребляемая мощностьA) | Вт | 750
Частота ударовA) | уд./мин | 0–2900
Номинальное число оборотов
Правое вращение | об/мин | 0–500
Левое вращение | об/мин | 0–500
Патрон для инструмента |  | SDS plus
Диаметр шейки шпинделя | мм | 74
Диаметр сверления (макс.):
Бетон | мм | 32
Кирпичная кладка (с полой сверлильной коронкой) | мм | 40–82
Сталь | мм | 13
Древесина | мм | 40
Масса без аккумуляторной батареиB) | кг | 5,0
ВесB)C) | кг | 5,4–6,4
Длина | мм | 430
Высота | мм | 250
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы для обеспечения полной производительности |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Передача данных
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Интервал сигнала | с | 8
Максимальная дальность сигналаF) | м | 30

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в комплект входит дополнительная рукоятка

C)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

D)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

E)

  Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® (версия 4.2) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

F)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.