# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivna močA) | W | 750
Število udarcevA) | min–1 | 0–2900
Nazivno število vrtljajev
Vrtenje v desno | min–1 | 0–500
Vrtenje v levo | min–1 | 0–500
Vpenjalni sistem |  | SDS plus
Premer vratu vretena | mm | 74
Najv. premer vrtanja:
Beton | mm | 32
Zid (z votlo vrtalno krono) | mm | 40–82
Jeklo | mm | 13
Les | mm | 40
Teža brez akumulatorske baterijeB) | kg | 5,0
TežaB)C) | kg | 5,4–6,4
Dolžina | mm | 430
Višina | mm | 250
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Prenos podatkov
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Interval signala | s | 8
Največji doseg signalaF) | m | 30

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  vključno s pomožnim ročajem

C)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

E)

  Prenosne naprave morajo biti združljive z orodji z modulom Bluetooth® Low Energy (različica 4.2) in podpirati Generic Access Profile (GAP).

F)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itd.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.