# Tehniskie dati

Akumulatora perforators |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālā ieejas jaudaA) | W | 750
Triecienu biežumsA) | min–1 | 0–2900
Nominālais apgriezienu skaits
Griešanās pa labi | min–1 | 0–500
Griešanās pa kreisi | min–1 | 0–500
Darbinstrumenta stiprinājums |  | SDS plus
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 74
Maks. urbuma diametrs:
Betonā | mm | 32
Mūrī (ar kroņurbi) | mm | 40–82
Tēraudā | mm | 13
Kokā | mm | 40
Svars bez akumulatoraB) | kg | 5,0
SvarsB)C) | kg | 5,4–6,4
Garums | mm | 430
Augstums | mm | 250
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāD) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Datu pārsūtīšana
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Signālu intervāls | s | 8
Maksimālā signāla sniedzamībaF) | m | 30

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  ar papildu rokturi

C)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

D)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

E)

  Mobilajām gala ierīcēm ir jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low Energy ierīcēm (versija 4.2) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).

F)

  Signāla sniedzamība var ievērojami mainīties atbilstīgi ārējiem apstākļiem, arī izmantotajai uztveršanas ierīcei. Slēgtās telpās un metāla šķēršļu (piemēram, sienas, plaukti, konstrukcijas u. c.) dēļ Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.