# Korisničko sučelje (vidjeti sliku I)

Korisničko sučelje (19) služi za biranje načina rada i za prikaz stanja električnog alata.

## Prikazi stanja

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (korisničko sučelje) (23) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 crtica) | Aku-baterija je napunjena | –
Žuto (1 crtica) | Aku-baterija je gotovo prazna | Skora zamjena odn. punjenje aku-baterije
Crveno (1 crtica) | Prazna aku-baterija | Zamjena odn. punjenje aku-baterije

Indikator temperature (29) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Žuti | Radna temperatura aku-baterije ili električnog alata znatno je povišena, snaga se smanjuje | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite pregrijanu aku-bateriju
Crve‌ni | Radna temperatura aku-baterije ili električnog alata je prekoračena, električni alat se isključuje radi zaštite | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite pregrijanu aku-bateriju

Indikator statusa električnog alata (27) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zele‌ni | Status OK | –
Žuti | Postignuta je kritična temperatura ili je aku-baterija gotovo prazna | Ostavite električni alat da radi u praznom hodu i da se ohladi ili ubrzo zamijenite odn. napunite aku-bateriju
Crve‌ni | Električni alat je pregrijan ili je aku-baterija prazna | Ostavite električni alat da se ohladi ili zamijenite odn. napunite aku-bateriju
Crve‌ni | Pritisnuta tipka za blokadu u načinu rada „Bušenje čekićem“ | Ponovno pritisnite tipku za blokadu
Kombinirani prekidač je pritisnut tijekom rada | Isključite i ponovno uključite električni alat
Motor je blokiran, aku-baterija je preslaba | Napunite aku-bateriju ili koristite preporučeni tip aku-baterije
Općenita smetnja | Isključite i ponovno uključite električni alat ili izvadite i ponovno umetnite aku-bateriju Ako smetnja dalje postoji: Električni alat pošaljite servisnoj službi
Treperi crveno U kombinaciji s indikatorom brzog isključivanja (24) | Aktiviralo se brzo isključivanje | Isključite i ponovno uključite električni alat
Treperi plavo | Električni alat uspostavlja vezu s mobilnim krajnjim uređajem ili su prenesene postavke | –

Simbol pametnog telefona (28) | Značenje/uzrok
--- | ---
– | Pomoću Bluetooth® radijske tehnologije mogu biti dostupne dodatne informacije u slučaju povezanog mobilnog krajnjeg uređaja.

## Biranje načina rada

Indikator načina rada (25) | Funkcije
--- | ---
Svijetli | Način rada Auto: brži, kontrolirani start do maksimalne snage Način rada „Bušenje čekićem“ (meki start Electronic Precision Control): brži, kontrolirani start do maksimalne snage Brzo isključivanje (KickBack Control) aktivno Način rada „Rad dlijetom“ (meki start Adaptive Speed Control): brži, kontrolirani start do maksimalne snage
Svijetli | Način rada Soft: smanjena snaga za obradu osjetljivih materijala Način rada „Bušenje čekićem“ (meki start Electronic Precision Control): spori, vrlo kontrolirani start do smanjene, slabe snage Brzo isključivanje (KickBack Control) je još osjetljivije namješteno Način rada „Rad dlijetom“ (meki start Adaptive Speed Control): spori, vrlo kontrolirani start do smanjene snage
Svijetli | Način rada Favorite: individualna konfiguracija putem aplikacije za pametni telefon Sljedeće postavke su unaprijed programirane: Način rada „Bušenje čekićem“ (meki start Electronic Precision Control): što brži start do maksimalne snage Brzo isključivanje (KickBack Control) aktivno Način rada „Rad dlijetom“ (meki start Adaptive Speed Control): deaktiviran, što brži start do maksimalne snage