# Impugnatura supplementare

- Impiegare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (16).

- Assicurarsi che l’impugnatura supplementare sia serrata saldamente. In caso contrario è possibile perdere il controllo dell’elettroutensile durante l’utilizzo.

## Orientamento dell’impugnatura supplementare (vedere fig. A)

È possibile orientare l’impugnatura supplementare (16) a piacere, al fine di ottenere una postura di lavoro sicura e per non affaticarsi durante il lavoro.

- Ruotare la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (16) in senso antiorario ed orientare l’impugnatura supplementare (16) nella posizione desiderata. Serrare quindi nuovamente la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (16), ruotandola in senso orario.
  Accertarsi che il nastro di serraggio dell’impugnatura supplementare si trovi nell’apposita scanalatura sulla carcassa.