# Brukergrensesnitt (se bilde I)

Brukergrensesnittet (19) brukes til valg av arbeidsmodus og visning av statusen til elektroverktøyet.

## Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladenivå (brukergrensesnitt) (23) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn (2 til 5 streker) | Batteriet er ladet | –
Gult (1 strek) | Batteriet er nesten tomt | Skift eller lad batteriet snart
Rød (1 strek) | Tomt batteri | Skift eller lad batteriet

Indikator for temperatur (29) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Gul | Driftstemperaturen for batteriet eller elektroverktøyet har økt merkbart, ytelsen blir redusert | La elektroverktøyet avkjøles, eller skift ut det overopphetede batteriet
Rød | Driftstemperaturen til batteriet eller elektroverktøyet er overskredet. Av sikkerhetsgrunner slår elektroverktøyet seg av | La elektroverktøyet avkjøles, eller skift ut det overopphetede batteriet

Statusindikator for elektroverktøy (27) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nådd eller batteriet er nesten tomt | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles, eller skift eller lad batteriet snart
Rød | Elektroverktøyet er overopphetet, eller batteriet er tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Rød | Låseknappen trykt inn i driftsmåten «Hammerboring» | Trykk en gang til på låseknappen
Kombibryter trykt inn under drift | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Motoren er blokkert, batteriet er for svakt | Lad batteriet, eller bruk anbefalt batteritype
Generell feil | Slå elektroverktøyet av og på, eller ta ut batteriet og sett det inn igjen Hvis feilen vedvarer: Send elektroverktøyet til kundeservice
Blinker rødt I kombinasjon med indikatoren for hurtigutkobling (24) | Hurtigutkobling er utløst | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Blinker blått | Elektroverktøyet oppretter forbindelse med mobil enhet, eller innstillinger blir overført | –

Symbol for smarttelefon (28) | Betydning/årsak
--- | ---
– | Ved bruk av trådløs Bluetooth®-teknologi kan mer informasjon være tilgjengelig på en mobil enhet hvis en slik er tilkoblet.

## Velg arbeidsmodus

Indikator for driftsmodus (25) | Funksjoner
--- | ---
Lyser | Driftsmodus Auto: raskere, mer kontrollert start til maksimal ytelse Driftsmodus «Hammerboring» (mykstart Electronic Precision Control): raskere, mer kontrollert start til maksimal ytelse Hurtigutkobling (KickBack Control) aktiv Driftsmodus «Meisling» (mykstart Adaptive Speed Control): raskere, mer kontrollert start til maksimal ytelse
Lyser | Driftsmodus Soft: redusert ytelse for bearbeiding av ømfintlige materialer Driftsmodus «Hammerboring» (mykstart Electronic Precision Control): langsommere, sterkt kontrollert start til en redusert, lav ytelse Hurtigutkobling (KickBack Control) enda mer følsomt innstilt Driftsmodus «Meisling» (mykstart Adaptive Speed Control): langsommere, sterkt kontrollert start til en redusert ytelse
Lyser | Driftsmodus Favorite: individuell konfigurasjon via smarttelefonapp Følgende innstillinger er forprogrammert: Driftsmodus «Hammerboring» (mykstart Electronic Precision Control): raskest mulig start til maksimal ytelse Hurtigutkobling (KickBack Control) aktiv Driftsmodus «Meisling» (mykstart Adaptive Speed Control): deaktivert, raskest mulig start til maksimal ytelse