# Çalıştırma

- Bluetooth® Low Energy Modülü GCY 42 kapağının (13) çalışma sırasında kapalı olmasına dikkat edin. Böylece toz girmesini önlersiniz.

##

Kombi şalter (7) ile elektrikli el aletinin işletim türünü seçin.

Not: İşletim türünü sadece elektrikli el aleti kapalı iken değiştirin! Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.

Not: Açma/kapama şalteri kilitliyken başka bir işletim türüne geçerseniz elektrikli el aleti kapanır.

- İşletim türünü değiştirmek için kombi şalteri (7) açıkça duyulur şekilde yerine oturana dek istenen pozisyona çevirin.

Beton veya taşta darbeli delme için konum

GBH 18V-34 CF hızlı germeli değiştirilebilir mandren (1) ile: Ahşap, metal, seramik ve plastik üzerinde darbe olmadan Delme konumu (Sağa doğru çalışma)

Ucun iş parçasından sökülmesi için Sola doğru çalışma pozisyonu

Keski konumunun ayarlanması için Vario-Lock pozisyonu.

Kırma için konum

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Gerekirse açma/kapama şalteri için sabitleme tuşunu (9) sökün.
- Elektrikli el aletini açmak için açma/kapama şalterine (11) basın.

Lamba, açma/kapama şalterine (11) hafifçe veya tam olarak basıldığında yanar ve elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma alanını aydınlatır.

- Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (11) bırakın.

##

Çalışmakta olan elektrikli el aletinin devir sayısını/darbe sayısını açma/kapama şalterine (11) bastığınız ölçüde kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Açma/kapama şalterine (11) hafifçe bastırma düşük devir sayısına/darbe sayısına neden olur. Bastırma kuvveti artınca devir sayısı/darbe sayısı da yükselir.

Devir sayısını kullanıcı arayüzünden ya da akıllı telefon uygulaması aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

##

Keskiyi 16 konumlarına kilitleyebilirsiniz. Böylece optimum çalışma pozisyonuna ayarlayabilirsiniz.

- Keskiyi uç girişine yerleştirin.
- Kombi şalteri (7) "Vario-Lock" pozisyonuna çevirin.
- Ucu istediğiniz keski konumuna çevirin.
- Kombi şalteri (7) "Kırma" pozisyonuna çevirin. Uç girişi kilitlenir.

##

Açma/kapama şalterine (11) sürekli olarak basmadan uzun bir süre boyunca kırma işlemi için "Kırma" işletim türünde açma/kapama şalterini kilitleyin.

- Kilitlemek için açma/kapama şalterini (11) dayanak noktasına kadar bastırın ve aynı zamanda sabitleme tuşuna (9) basın.

- Kapatmak için sabitleme tuşuna (9) yeniden basın.