# Вибір свердлильного патрона і робочих інструментів

Для перфорації і довбання Вам потрібні робочі інструменти з SDS plus, які можна встромити в свердлильний патрон з SDS plus.

Для свердління без удару в деревині, металі, кераміці і пластмасі, а також закручування гвинтів використовуються робочі інструменти без SDS plus (напр., свердла з циліндричним хвостовиком). Для цього приладдя потрібний швидкозатискний змінний свердлильний патрон (1) з вбудованим вимикачем удару.

Вказівка: Лише зі швидкозатискним змінним свердлильним патроном (1) з вбудованим вимикачем удару забезпечується захист приладдя від пошкодження.