# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Nominali naudojamoji galiaA) | W | 750
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 0–2900
Vardinis sūkių skaičius
Dešininis sukimasis | min–1 | 0–500
Kairinis sukimasis | min–1 | 0–500
Įrankių įtvaras |  | SDS plus
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 74
Maks. gręžinio skersmuo:
Betonas | mm | 32
Mūro siena (grąžtas su karūna) | mm | 40–82
Plienas | mm | 13
Mediena | mm | 40
Svoris be akumuliatoriausB) | kg | 5,0
SvorisB)C) | kg | 5,4–6,4
Ilgis | mm | 430
Aukštis | mm | 250
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Duomenų perdavimas
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 („Low Energy“)E)
Intervalas tarp signalų | s | 8
Maksimalus signalo veikimo nuotolisF) | m | 30

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  įskaitant papildomą rankeną

C)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

D)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

E)

  Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth® Low Energy“ prietaisais (4.2 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).

F)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.