# Interfaz del usuario (ver figura I)

La interfaz de usuario (19) sirve para la selección del modo de trabajo así como para la indicación del estado de la herramienta eléctrica.

## Indicadores de estado

Indicador del estado de carga del acumulador (interfaz de usuario) (23) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
verde (2 hasta 5 barras) | Acumulador cargado | –
amarillo (1 barra) | Acumulador casi vacío | Acumulador, sustituir o cargar pronto
rojo (1 barra) | Acumulador vacío | Acumulador, sustituir o cargar

Indicador de temperatura (29) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Amarillo | La temperatura de servicio del acumulador o de la herramienta eléctrica ha aumentado significativamente, el rendimiento se reduce | La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar o sustituir el acumulador sobrecalentado
Rojo | La temperatura de servicio del acumulador o de la herramienta eléctrica se ha sobrepasado, la herramienta eléctrica se desconecta para su protección | La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar o sustituir el acumulador sobrecalentado

Indicador de estado de herramienta eléctrica (27) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
verde | Estado OK | –
amarillo | Se ha alcanzado la temperatura crítica o la batería está casi agotada | Dejar que la herramienta eléctrica funcione al vacío y se enfríe o sustituir o cargar pronto la batería
rojo | La herramienta eléctrica está sobrecalentada o la batería está agotada | Dejar enfriar la herramienta eléctrica o sustituir o cargar la batería
rojo | Accionar la tecla de enclavamiento en el modo de servicio «Taladrado con percusión» | Pulsar de nuevo la tecla de enclavamiento
Accionar el interruptor combinado durante el servicio | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
El motor está bloqueado, la batería demasiado débil | Cargar la batería o utilizar el tipo de batería recomendado
Errores generales | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica o retirar y colocar de nuevo la batería Si persiste la avería: Enviar la herramienta eléctrica al servicio de atención al cliente
rojo parpadeante en combinación con la indicación de desconexión rápida (24) | La desconexión rápida se ha activado | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
azul parpadeante | La herramienta eléctrica establece la conexión con la terminal móvil o se transfieren las configuraciones | –

Símbolo de teléfono inteligente (28) | Significado/causa
--- | ---
– | Gracias a la tecnología de radiocomunicación Bluetooth®, se puede disponer de más información en un terminal móvil conectado.

## Seleccionar el modo de trabajo

Indicador de modo de trabajo (25) | Funciones
--- | ---
iluminado | Modo de trabajo Auto: aumento rápido y controlado hasta la máxima potencia Modo de operación «Taladrado con percusión» (arranque suave Electronic Precision Control): aumento rápido y controlado hasta la máxima potencia Desconexión rápida (KickBack Control) activa Modo de operación «Cincelado» (arranque suave Adaptive Speed Control): aumento rápido y controlado hasta la máxima potencia
iluminado | Modo de trabajo Soft: potencia reducida para el tratamiento de materiales delicados Modo de operación «Taladrado con percusión» (arranque suave Electronic Precision Control): aumento lento y muy controlado hasta un nivel de potencia reducido Desconexión rápida (KickBack Control) ajustada con mayor sensibilidad Modo de operación «Cincelado» (arranque suave Adaptive Speed Control): aumento lento y muy controlado hasta un nivel de potencia reducido
iluminado | Modo de trabajo Favorite: configuración individual a través de la aplicación de smartphone Los siguientes ajustes están preprogramados: Modo de operación «Taladrado con percusión» (arranque suave Electronic Precision Control): aumento lo más rápido posible hasta la máxima potencia Desconexión rápida (KickBack Control) activa Modo de operación «Cincelado» (arranque suave Adaptive Speed Control): desactivado, aumento lo más rápido posible hasta la máxima potencia