# Üzembe helyezés

- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 (13) fedele üzem közben zárva legyen. Így elkerülheti a por behatolását.

##

A (7) kombinált kapcsolóval válassza ki az elektromos kéziszerszám üzemmódját.

Figyelem: Az üzemmódot csak kikapcsolt elektromos kéziszerszámon szabad átkapcsolni! Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.

Figyelem: Ha olyankor kapcsol át egy másik üzemmódra, amikor a be-/kikapcsoló reteszelve van, az elektromos kéziszerszám kikapcsol.

- Fordítsa el a (7) kombinált kapcsolót a kívánt helyzetbe, amíg az hallhatóan bepattan.

Pozíció ütvefúráshoz betonba vagy kőzetbe

GBH 18V-34 CF a (1) gyorsbefogó cserélhető fúrótokmánnyal: Helyzet a Fúráshoz ütés nélkül fában, fémben, kerámiákban és műanyagokban (jobbra forgás)

Helyzet balra forgáshoz a betétszerszám kiemeléséhez a munkadarabból

Vario-Lock helyzet a véső helyzetének megváltoztatásához.

Pozíció véséshez

##

- Szükség esetén oldja ki a be-/kikapcsoló (9) reteszelő gombját.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához nyomja meg a (11) be-/kikapcsolót.

A munkahely megvilágító lámpa kissé vagy teljesen megnyomott (11) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

- Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (11) be-/kikapcsolót.

##

A bekapcsolt elektromos kéziszerszám fordulat-/ütésszámát annak megfelelően fokozatmentesen szabályozhatja, mennyire nyomja be a (11) be-/kikapcsolót.

A (11) be‑/kikapcsolóra gyakorolt enyhe nyomás alacsony fordulat-/ütésszámot eredményez. Növekvő nyomás esetén a fordulatszám/ütésszám is növekszik.

A fordulatszámot a felhasználói felületen, illetve az okostelefon-app segítségével is lehet szabályozni.

##

A vésőt 16 különböző helyzetben lehet reteszelni. Így mindig felveheti az optimális munkavégzési helyzetet.

- Tegye be a vésőt a szerszámbefogó egységbe.
- Forgassa a (7) kombinált kapcsolót a „Vario-Lock“ helyzetbe.
- Forgassa a betétszerszámot a kívánt vésési helyzetbe.
- Forgassa a (7) kombinált kapcsolót a „Vésés“ helyzetbe. A szerszám befogó egység ezzel blokkolva van.

##

Ha hosszabb ideig vésni akar anélkül, hogy a (11) be-/kikapcsolót állandóan nyomnia kellene, reteszelje a „Vésés“ üzemmódban a be-/kikapcsolót.

- A Reteszeléshez nyomja be ütközésig a (11) be-/kikapcsolót és ezzel egyidejűleg nyomja be a (9) reteszelő gombot.

- A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a (9) reteszelő gombot.