# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 611 J14 0..‎
Tensione nominale | V= | 18
Potenza assorbita nominaleA) | W | 750
Numero di colpiA) | min-1 | 0–2900
Numero di giri nominale
Rotazione destrorsa | min-1 | 0–500
Rotazione sinistrorsa | min-1 | 0–500
Attacco utensile |  | SDS plus
Diametro collare alberino | mm | 74
Diametro di foratura max.:
Calcestruzzo | mm | 32
Muratura (con corona a forare cava) | mm | 40–82
Acciaio | mm | 13
Legno | mm | 40
Peso senza batteriaB) | kg | 5,0
PesoB)C) | kg | 5,4–6,4
Lunghezza | mm | 430
Altezza | mm | 250
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Batterie raccomandate per la massima potenza |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Distanza del segnale | s | 8
Raggio d’azione max. del segnaleF) | m | 30

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Compresa l’impugnatura supplementare

C)

  in funzione della batteria utilizzata

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

E)

  I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.2) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

F)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.