# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 611 J14 0..‎
정격 전압 | V= | 18
소비 전력A) | W | 750
타격 속도A) | min-1 | 0–2900
정격 속도
정회전 | min-1 | 0–500
역회전 | min-1 | 0–500
툴 홀더 |  | SDS plus
스핀들 넥 직경 | mm | 74
드릴 직경, 최대:
콘크리트 | mm | 32
벽돌(코어 비트 사용 시) | mm | 40–82
철재 | mm | 13
목재 | mm | 40
중량(배터리 미포함)B) | kg | 5.0
중량B)C) | kg | 5.4–6.4
길이 | mm | 430
높이 | mm | 250
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
데이터 전송
블루투스® |  | 블루투스® 4.2 (Low Energy)E)
신호 간격 | s | 8
최대 신호 도달 범위F) | m | 30

A)

  배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  보조 손잡이 포함

C)

  사용하는 배터리에 따라 상이

D)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

E)

  모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.

F)

  도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.