# Tekniske data

Batteridrevet borhammer |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nominell spenning | V= | 18
Opptatt effektA) | W | 750
SlagtallA) | slag/min | 0–2900
Nominelt turtall
Høyregang | o/min | 0–500
Venstregang | o/min | 0–500
Verktøyholder |  | SDS plus
Diameter på spindelhals | mm | 74
Bordiameter maks.:
Betong | mm | 32
Murverk (med hulborkrone) | mm | 40–82
Stål | mm | 13
Tre | mm | 40
Vekt uten batteriB) | kg | 5,0
VektB)C) | kg | 5,4–6,4
Lengde | mm | 430
Høyde | mm | 250
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier for maksimal ytelse |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Dataoverføring
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Signalavstand | s | 8
Maksimal signalrekkeviddeF) | m | 30

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inkludert ekstrahåndtak

C)

  Avhengig av batteriet

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

E)

  De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.2) og støtte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.