# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 611 J14 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Номінальна споживана потужністьA) | Вт | 750
Число ударівA) | уд./хв | 0–2900
Номінальна кількість обертів
Обертання праворуч | об/хв | 0–500
Обертання ліворуч | об/хв | 0–500
Патрон |  | SDS plus
Діаметр шийки шпинделя | мм | 74
Діаметр розсвердлюваного отвору, макс.:
Бетон | мм | 32
Цегляна кладка (свердлильна коронка) | мм | 40–82
Сталь | мм | 13
Дерево | мм | 40
Вага без акумуляторної батареїB) | кг | 5,0
ВагаB)C) | кг | 5,4–6,4
Довжина | мм | 430
Висота | мм | 250
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Передача даних
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Інтервал сигналу | c | 8
Максимальна дальність сигналуF) | м | 30

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  у комплекті з додатковою рукояткою

C)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

D)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

E)

  Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.2) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

F)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися залежно від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.