# Kullanıcı arayüzü (bkz. Resim I)

Kullanıcı arayüzü (19) çalışma modunun seçilmesi ile elektrikli el aletinin durumunun gösterilmesine yarar.

## Durum göstergeleri

Akü şarj durumu göstergesi (kullanıcı arayüzü) (23) | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yeşil (2 ila 5 sütun) | Akü dolu | –
Sarı (1 sütun) | Akü boşalmak üzere | Akü kısa süre içinde değiştirin veya şarj edin
Kırmızı (1 sütun) | Akü boş | Aküyü değiştirin veya şarj edin

Sıcaklık (29) göstergesi | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Sarı | Akünün ya da elektrikli el aletinin işletim sıcaklığı büyük ölçüde artarsa performans azalır | Elektrikli el aletini soğumaya bırakın ya da aşırı ısınan aküyü değiştirin
Kırmızı | Akünün ya da elektrikli el aletinin işletim sıcaklığı aşırı olursa elektrikli el aleti koruma amacıyla kapanır | Elektrikli el aletini soğumaya bırakın ya da aşırı ısınan aküyü değiştirin

Elektrikli el aleti durum göstergesi (27) | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yeşil | Durum OK | –
Sarı | Kritik sıcaklığa ulaşıldı veya akü boşalmak üzere | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun veya aküyü değiştirin veya şarj edin
Kırmızı | Elektrikli el aleti çok ısınmış veya akü boş | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin veya aküyü değiştirin veya şarj edin
Kırmızı | "Darbeli delme" işletim türünde sabitleme tuşuna basıldı | Sabitleme tuşuna yeniden basın
İşletim sırasında çoklu şaltere basılmış | Elektrikli el aletini kapatın ve tekrar açın
Motor bloke olmuş, akü çok zayıf | Aküyü şarj edin ya da önerilen akü tipini kullanın
Genel hatalar | Elektrikli el aletini kapatıp yeniden açın ya da aküyü çıkarıp yeniden takın Hala hata mevcut ise: Elektrikli el aletini müşteri hizmetlerine gönderin
Kırmızı yanıp sönüyor Hızlı kapatma göstergesi (24) ile birlikte | Hızlı kapatma tetiklendi | Elektrikli el aletini kapatın ve tekrar açın
Mavi yanıp sönüyor | Elektrikli el aleti, mobil uç cihaza bağlantı kurar veya ayarlar aktarılır | –

Akıllı telefon sembolü (28) | Anlamı/nedeni
--- | ---
– | Bir mobil uç cihaz bağlıysa Bluetooth® sinyal teknolojisi kullanılarak bu cihazda daha fazla bilgi bulunabilir.

## Çalışma modunun seçilmesi

Çalışma modu göstergesi (25) | Fonksiyonlar
--- | ---
Yanar | Auto çalışma modu: maksimum güce kadar daha hızlı, daha kontrollü çalışma "Darbeli delme" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Electronic Precision Control): maksimum güce kadar daha hızlı ve daha kontrollü çalışma Hızlı kapatma sistemi (KickBack Control) etkin "Kırma" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Adaptive Speed Control): maksimum güce kadar daha hızlı ve daha kontrollü çalışma
Yanar | Soft çalışma modu: hassas malzemeleri işlemek için azaltılmış güç "Darbeli delme" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Electronic Precision Control): azaltılmış, düşük güce kadar daha yavaş ve güçlü kontrollü çalıştırma Hızlı kapatma (KickBack Control) daha hassas şekilde ayarlı "Kırma" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Adaptive Speed Control): düşük güce kadar daha yavaş ve güçlü kontrollü çalıştırma
Yanar | Favorite çalışma modu: Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bireysel konfigürasyon Aşağıdaki ayarlar önceden programlanmıştır: "Darbeli delme" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Electronic Precision Control): Maksimum güce kadar mümkün olan en hızlı çalışma Hızlı kapatma sistemi (KickBack Control) etkin "Kırma" çalışma modu (düşük devirli başlangıç Adaptive Speed Control): devre dışı, maksimum güce kadar mümkün olan en yüksek hızda çalışma