# Ibrugtagning

- Sørg for, at afdækningen (13) til Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 er lukket under driften. På den måde undgås støvindtrængen.

##

Vælg værktøjets driftstype med kombi-omskifteren (7).

Bemærk: Du må kun ændre driftstype, når el-værktøjet er slukket! Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

Bemærk: Hvis du skifter til en anden driftstype, mens tænd/sluk-knappen er låst, slukkes el-værktøjet.

- Drej kombi-omskifteren (7) til den ønskede position, indtil den går hørbart i indgreb, for at skifte driftstype.

Position til hammerboring i beton eller sten

GBH 18V-34 CF med den selvspændende udskiftningsborepatron (1): position til boring uden slag i træ, metal, keramik og kunststof (højreløb)

Position til venstreløb til løsning af indsatsværktøjet fra emnet

Position Vario-Lock til justering af mejselposition.

Position til mejsling

##

- Løsn om nødvendigt låseknappen (9) til tænd/sluk-knappen.
- Når du vil tænde el-værktøjet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (11).

Lampen lyser, når tænd/sluk-knappen (11) er trykket let eller helt ind, så arbejdsområdet kan oplyses under dårlige lysforhold.

- El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-knappen (11) igen.

##

Du kan regulere omdrejningstallet/slagtallet på det tændte el-værktøj trinløst, afhængigt af hvor langt du trykker tænd/sluk-knappen (11) ind.

Hvis du trykker let på tænd/sluk‑knappen (11), er omdrejningstallet lavt. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet/slagtallet.

Du kan også regulere omdrejningstallet på brugerinterfacet og via smartphone-app.

##

Du kan låse mejslen i 16 stillinger. Derved kan du hver gang indtage den optimale arbejdsstilling.

- Indsæt mejslen i værktøjsholderen.
- Drej kombi-omskifteren (7) til positionen "Vario-Lock".
- Drej indsatsværktøjet til den ønskede mejselstilling.
- Drej kombi-omskifteren (7) til positionen "Mejsling". Derved låses værktøjsholderen.

##

For at mejsle i længere tid uden konstant at skulle trykke på tænd/sluk-knappen (11) kan du låse tænd/sluk-knappen i driftstypen "Mejsling".

- For at låse trykker du tænd/sluk-knappen (11) helt ind og trykker samtidig på låseknappen (9).

- For at slukke trykker du igen på låseknappen (9).