# البيانات الفنية

مطرقة ثقب عاملة بمركم |  | GBH 18V-34 CF‏
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 611 J14 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
قدرة الدخل الاسميةA) | واط | ‎750
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0–2900‏
عدد اللفات الاسمي
دوران جهة اليمين | دقيقة-1 | 0–500‏
دوران جهة اليسار | دقيقة-1 | 0–500‏
حاضن العدة |  | SDS plus
قطر عنق محور الدوران | مم | 74
قطر الثقب الأقصی:
الخرسانة | مم | 32
الجدران (طربوش ثقب مجوف) | مم | 40–82‏
فولاذ | مم | 13
خشب | مم | 40
الوزن دون المركمB) | كجم | 5,0
الوزنB)C) | كجم | 5,4–6,4
الطول | مم | 430
الارتفاع | مم | 250
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ProCORE18V...‎ ‏≥ 5,5 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...‎
نقل البيانات
Bluetooth®‎ |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)‎E)
مسافة الإشارة | s | 8
أقصى مدى للإشارةF) | متر | 30

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  بما في ذلك المقبض الإضافي

C)

  حسب المركم المُستخدَم

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

E)

  يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة Bluetooth®‎ منخفضة الطاقة ‏Low Energy (الإصدار 4.2) ويدعم وضع الوصول العام (Generic Access Profile, GAP).

F)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎‎ بشكل كبير.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.