# Colocação em ‌funcionamento

- Certifique-se de que a cobertura (13) do Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 está fechada durante o funcionamento. Deste modo, evitará a entrada de pó.

##

Com o interruptor combinado (7) seleciona o modo de operação da ferramenta elétrica.

Nota: Mude o modo de operação apenas com a ferramenta elétrica desligada! Caso contrário a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

Nota: Se mudar para outro modo de operação enquanto o interruptor de ligar/desligar está travado, a ferramenta elétrica desliga-se.

- Rode o interruptor combinado (7) para a posição desejada até ele engatar de forma audível para mudar o modo de operação.

Posição para furar com impacto em betão ou pedra

GBH 18V-34 CF com mandril de substituição de aperto rápido (1): posição para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico (rotação à direita)

Posição para rotação à esquerda para soltar a ferramenta de trabalho da peça

Posição Vario-Lock para ajustar a posição de cinzelamento.

Posição para cinzelar

##

- Se necessário, solte a tecla de fixação (9) para o interruptor de ligar/desligar.
- Para ligar a ferramenta elétrica, prima o interruptor de ligar/desligar (11).

A lâmpada acende-se com o interruptor de ligar/desligar (11) ligeira ou completamente premido e permite iluminar o local de trabalho em caso de condições de luminosidade desfavoráveis.

- Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (11).

##

Pode regular o número de rotações/impactos da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (11).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (11) proporciona um número de rotações/impactos baixo. Aumentando a pressão, é aumentado o n.º de rotações/impactos.

Também pode regular o número de rotações na interface de utilizador ou através da aplicação para smartphone.

##

Pode fixar o cinzel em 16 posições. Desta forma pode escolher a melhor posição de trabalho para si.

- Introduzir o cinzel no encabadouro.
- Rode o interruptor combinado (7) para a posição "Vario-Lock".
- Rode a ferramenta de trabalho para a posição do cinzel desejada.
- Rode o interruptor combinado (7) para a posição "Cinzelar". Desta forma o encabadouro fica bloqueado.

##

Para cinzelar por mais tempo sem premir permanentemente o interruptor de ligar/desligar (11), fixe o interruptor de ligar/desligar no modo de operação "Cinzelar".

- Para fixar prima o interruptor de ligar/desligar (11) até ao batente e prima simultaneamente a tecla de fixação (9).

- Para desligar, prima novamente a tecla de fixação (9).