# Mise en marche

- Veillez à ce que le cache (13) du module Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 soit fermé pendant l’utilisation de l’outil. Vous évitez ainsi toute pénétration de poussière.

##

La sélection des modes de fonctionnement s’effectue au moyen du sélecteur combiné (7).

Remarque : Ne changez de mode de fonctionnement que lorsque l’outil électroportatif est éteint ! Vous risqueriez sinon d’endommager l’outil électroportatif.

Remarque : Si vous changez de mode de fonctionnement alors que l’interrupteur Marche/Arrêt est bloqué, l’outil électroportatif s’arrête.

- Pour changer de mode de fonctionnement, placez le sélecteur combiné (7) dans la position souhaitée jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible.

Position pour perforer dans le béton et dans la pierre

GBH 18V-34 CF avec mandrin interchangeable à serrage rapide (1) : Position pour percer sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et les plastiques (rotation droite)

Position rotation gauche pour extraire l’accessoire de travail d’une pièce

Position Vario-Lock pour changer la position du burin.

Position pour buriner

##

- Débloquez si nécessaire l’interrupteur Marche/Arrêt en actionnant le bouton de blocage (9).
- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

La LED d’éclairage s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (11) est actionné. Elle permet d’éclairer la zone de travail lorsque la luminosité est mauvaise.

- Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

##

Vous pouvez modifier en continu la vitesse de rotation/fréquence de frappe de l’outil électroportatif en jouant sur la pression exercée sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11) produit une faible vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe augmente.

Vous pouvez aussi régler la vitesse de rotation sur l’écran de contrôle ou via l’application pour smartphone dédiée.

##

Il est possible de bloquer le burin dans 16 positions. Ceci permet de toujours travailler dans une position optimale.

- Insérez le burin dans le porte-outil.
- Placez le sélecteur combiné (7) dans la position « Vario-Lock ».
- Tournez le burin jusqu’à ce qu’il se trouve dans la position souhaitée.
- Placez le sélecteur combiné (7) dans la position « Burinage ». Le porte-outil est alors bloqué.

##

Pour les travaux de burinage longs, vous avez la possibilité dans le mode « Burinage » de bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (11) pour ne pas avoir à le maintenir constamment actionné.

- Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (11), enfoncez-le jusqu’en butée tout en appuyant sur le bouton de blocage (9).

- Pour arrêter, actionnez à nouveau le bouton de blocage (9).