# Brugerinterface (se billede I)

Brugerinterfacet (19) bruges til valg af arbejdstilstand samt til visning af el-værktøjets tilstand.

## Tilstandsindikatorer

Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface) (23) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
grøn (2 til 5 bjælker) | Akku opladet | -
gul (1 bjælke) | Akku næsten tom | Skift/oplad akku snart
rød (1 bjælke) | Akku tom | Skift/oplad akku

Visning af temperatur (29) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Gul | Akkuens eller el-værktøjets driftstemperatur er meget høj. Ydelsen reduceres | Lad el-værktøjet afkøle, eller udskift den overophedede akku
Rød | Akkuens eller el-værktøjets driftstemperatur er overskredet. El-værktøjet slukker automatisk, så det ikke bliver ødelagt | Lad el-værktøjet afkøle, eller udskift den overophedede akku

Visningen El-værktøjets status (27) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nået, eller akku er næsten tom | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af, eller skift/oplad akku snart
Rød | El-værktøjet er overophedet, eller akkuen er tom | Lad el-værktøjet køle af, eller skift/oplad akkuen
Rød | Låseknap trykket ind på driftstypen "hammerboring" | Tryk igen på låseknappen
Kombi-omskifter aktiveret under drift | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen
Motoren er blokeret, akkuen er for svag | Oplad akkuen, eller anvend den anbefalede akkutype
Generel fejl | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen, eller tag akkuen ud, og sæt den i igen Hvis fejlen stadig forefindes: Send el-værktøjet til service
Rødt blinkende Kombineret med visning af hurtigfrakobling (24) | Hurtigfrakobling er udløst | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen
Blåt blinkende | El-værktøjet opretter forbindelse til mobilenheden, eller der overføres indstillinger | –

Symbol smartphone (28) | Betydning/årsag
--- | ---
– | Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan mere information være tilgængelig på en mobilenhed, hvis en sådan er tilsluttet.

## Valg af arbejdstilstand

Visningen Arbejdstilstand (25) | Funktioner
--- | ---
Lyser | Arbejdstilstanden Auto: hurtigere, kontrolleret forøgelse af omdrejningstallet til maks. ydelse Driftstilstanden "Hammerboring" (blød opstart med Electronic Precision Control): hurtigere, kontrolleret forøgelse af omdrejningstallet til maks. ydelse Hurtigfrakobling (KickBack Control) aktiv Driftstilstanden "Mejsling" (blød opstart med Adaptive Speed Control): hurtigere, kontrolleret forøgelse af omdrejningstallet til maks. ydelse
Lyser | Arbejdstilstanden Soft: reduceret ydelse til bearbejdning af skrøbelige materialer Driftstilstanden "Hammerboring" (blød opstart med Electronic Precision Control): langsom, meget kontrolleret forøgelse af omdrejningstallet til en reduceret, lav ydelse Hurtigfrakobling (KickBack Control) indstillet endnu mere følsomt Driftstilstanden "Mejsling" (blød opstart med Adaptive Speed Control): langsom, meget kontrolleret forøgelse af omdrejningstallet til en reduceret ydelse
Lyser | Arbejdstilstanden Favorite: individuel konfiguration via smartphone-appen Følgende indstillinger er forprogrammeret: Driftstilstanden "Hammerboring" (blød opstart med Electronic Precision Control): så hurtig forøgelse af omdrejningstallet som muligt til maks. ydelse Hurtigfrakobling (KickBack Control) aktiv Driftstilstanden "Mejsling" (blød opstart med Adaptive Speed Control): deaktiveret, så hurtig forøgelse af omdrejningstallet som muligt til maks. ydelse